# LÖSCHEN VON RANDSCHATTEN BEIM KOPIEREN(LÖSCHEN)

## Übersicht

Die Funktion Löschen wird verwendet, um Schatten an den Rändern der Kopien zu entfernen, die beim Kopieren von dicken Originalen oder Büchern entstehen.
Wird eine Zoomeinstellung in Kombination mit einer Löschung verwendet, ändert sich die Löschbreite je nach ausgewähltem Zoom. Diese Funktion löscht diejenigen Bildteile, in denen sich häufig Schatten bilden, es erfolgt jedoch keine gezielte Erkennung und Entfernung von Schatten.
Kopieren eines dicken Buches

Ohne Verwendung der Löschfunktion | Mit Verwendung der Löschfunktion
--- | ---

Löschmodi
Wird eine Zoomeinstellung in Kombination mit einer Löschung verwendet, ändert sich die Löschbreite je nach ausgewähltem Zoom.
Wenn die Löschbreite zum Beispiel auf 20 mm (1") eingestellt ist und das Original um 50 % verkleinert wird, wird die Löschbreite auf 10 mm (1/2") geändert.
So ändern Sie Voreinstellung für die Löschbreite:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Kopiereinstellung] → [Randlöschung einstellen] aus.
Die werksseitige Standardeinstellung ist 10 mm (2/5"). Die Standardeinstellung zur Randverschiebung kann auf einen Wert von 0 mm bis 20 mm (0" to 1") festgelegt werden. Die werksseitige Standardeinstellung ist 10 mm (1/2"). Die geänderte Einstellung wird auch im „Einstellungsmodus“ auf die Einstellung unter [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Betriebseinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Randlöschung einstellen] angewendet.

## Bedienung

Legen Sie das Original ein und drücken Sie die Taste [Vorschau].
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Löschen].
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am zu löschenden Rand, und legen Sie die Löschposition fest.
Stellen Sie sicher, dass das berührte Kontrollkästchen auf gesetzt ist.
Wenn Sie die Taste [Rahmen angeben] berühren, werden die Kontrollkätschen [Oben], [Unten], [Links] und [Rechts] auf gesetzt.
Wenn Sie die Taste [Rahmen und Mitte angeben] berühren, werden alle Kontrollkästchen auf eingestellt.
Legen Sie beim 2-seitigen Scannen den zu löschenden Rand auf der Rückseite fest, wenn Sie auf der Vorderseite einen oder bis zu drei der Seitenränder Oben, Unten, Links und Rechts löschen.

- Wenn das Kontrollkästchen [Löschposition der Rückseite umkehren.] auf gesetzt ist, wird der dem auf der Vorderseite gelöschten Rand gegenüberliegende Rand gelöscht.
- Wenn das Kontrollkästchen [Löschposition der Rückseite umkehren.] auf gesetzt ist, wird der Rand auf der Rückseite an derselben Position wie auf der Vorderseite gelöscht.

Legen Sie die Löschbreite fest.

- Berühren Sie die numerische Wertanzeige für den Bereich der Randverschiebung auf der Vorder- oder Rückseite, und geben Sie den Bereich über die Zifferntasten ein.
- Um den Bereich schnell einzustellen, geben Sie zuerst über die Zifferntasten einen Wert an, der nahe am gewünschten Wert liegt, und passen Sie diesen dann mit an.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].
So brechen Sie die Löscheinstellung ab:
Berühren Sie die Taste [Löschen].
Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster.
Prüfen Sie, ob die Einstellungen zu den gewünschten Ergebnissen führen.
So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].
Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten.
Wenn Sie nur einen Kopiensatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.
So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:
Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
Zurück nach oben