# FINISHER

## Übersicht

Dieses Gerät gibt sortiertes Papier aus, wobei jeder Papiersatz gestapelt wird. Die einzelnen Sätze werden gegebenenfalls geheftet.
Um das gedruckte Papier zu lochen, installieren Sie ein optionales Lochermodul.

- Funktionsbezeichnungen
- Versorgungsmaterialien
- Wartung des Finishers

Funktionsbezeichnungen
Im Folgenden werden die Teile beschrieben, die bei geöffnetem Finisher sichtbar sind.
×
Ausgabefach
In diesem Fach werden geheftete und Versatzausgaben ausgegeben.
Das Fach kann verschoben werden. Erweitern Sie das Fach zum Drucken auf großformatigem Papier (Formate A3W, A3, A4R, B4, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K und 16KR).
×
Hebel
Bewegen Sie den Finisher mit diesem Hebel, um einen Papierstau zu entfernen, Heftungen zu ersetzen oder einen Heftklammernstau zu beseitigen.
×
Behälter für Locherabfall (sofern ein Lochermodul installiert ist)
Hier wird der Abfall des Lochervorgangs gesammelt.
×
Vordere Abdeckung
Öffnen Sie die Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen, Heftklammern zu ersetzen, einen Heftklammernstau zu beseitigen oder den Behälter für Locherabfall zu entnehmen.
×
Heftklammernkasten
Hier befindet sich die Heftklammernpatrone. Ziehen Sie den Kasten heraus, um die Heftklammernpatrone zu ersetzen oder einen Heftklammernstau zu beseitigen.
×
Auslösehebel des Heftklammernkastens
Verwenden Sie diesen Hebel, um den Heftklammernkasten zu entfernen.
Berühren Sie den Namen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

- Ein Finisher kann nicht gleichzeitig mit einem Finisher (großer Stapler), Heft-Finisher oder Heft-Finisher (großer Stapler) installiert werden.
- Gehen Sie beim Einschalten des Geräts und während eines laufenden Druckvorgangs vorsichtig vor, da sich das Fach auf und ab bewegen kann.

Versorgungsmaterialien
Für den Finisher ist folgende Heftklammernpatrone erforderlich:
Heftklammernpatrone (ca. 5.000 Heftklammern pro Patrone x 3 Patronen)
MX-SCX1
Wartung des Finishers
Wenn die Klammern in der Heftklammernpatrone ausgehen, wird im Bedienfeld eine Meldung angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Heftklammernpatrone auszutauschen.

## Bedienung

Austauschen der Patrone
Öffnen Sie die Abdeckung.
Drücken Sie den Hebel nach unten links, und schieben Sie den Finisher bis zum Anschlag nach links.
Verschieben Sie den Finisher vorsichtig bis zum Anschlag.
Drücken Sie den Auslösehebel des Heftklammernkastens nach unten und entfernen Sie den Heftklammernkasten.
Ziehen Sie die Heftklammernkasten nach rechts heraus.
Entnehmen Sie die leere Heftklammernpatrone aus dem Heftklammernkasten.
Setzen Sie eine neue Heftklammernpatrone in den Heftklammernkasten ein (siehe Abbildung).
Drücken Sie die Klammerkartusche hinein, bis diese mit einem Klicken einrastet.
Setzen Sie den Heftklammernkasten wieder ein.
Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.
Schieben Sie den Finisher wieder nach rechts.
Schieben Sie den Finisher vorsichtig nach rechts, bis er in der Originalposition einrastet.
Schließen Sie die Abdeckung.
Machen Sie einen Probedruck im Modus Heften/Sortieren durch, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß geheftet wird.
Führen Sie einen Probedruck im Modus Heften/Sortieren durch, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß geheftet wird.
Zurück nach oben