# REINIGEN DES PT-LADEGERÄTS DER ERSTEN TRANSFERBANDEINHEIT

## Übersicht

Wenn im Anschluss an das Reinigen des Vorlagenglases, des automatischen Originaleinzugs und der Hauptladeeinheit nach wie vor schwarze oder farbige Streifen auftreten, verwenden Sie den PT-Ladegerätreiniger, um das PT-Ladegerät zu reinigen.

## Bedienung

Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
Bewegen Sie die Verriegelung des Tonersammelbehälters in die geöffnete Position, drücken Sie sie nach unten, bis der Tonersammelbehälter angehalten wird, und heben Sie diesen langsam an, um ihn zu entnehmen.
Reinigen Sie das PT-Ladegerät.
Ziehen Sie den PT-Ladegerätreiniger vorsichtig bis in die geeignete Position heraus, und drücken Sie ihn anschließend vollständig hinein.
Wiederholen Sie diesen Vorgang drei Mal.
Drücken Sie den Tonersammelbehälter in das Gerät.
Drücken Sie den Behälter hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.
Verriegeln Sie den Tonersammelbehälter.
Bewegen Sie die Verriegelung des Tonersammelbehälters in die verriegelte Position.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.
Zurück nach oben