# FAXÜBERTRAGUNG

Tippen Sie zuerst auf der Startseite auf das Symbol [Fax], um den Faxmodus aufzurufen.

- AUSWÄHLEN DES FAXMODUS

Legen Sie das Original ein.
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.
Geben Sie mit den Zifferrntasten die Zielnummer direkt ein oder rufen Sie das Adressbuch auf und suchen Sie nach der Nummer.

- EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
- AUSWÄHLEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM ADRESSBUCH
- GEWÄHLTE ZIELADRESSEN
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- ABRUFEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN
- SENDEN MIT WAHLFOLGEN

Konfigurieren Sie die Scaneinstellungen.
Geben Sie Scangröße, Belichtung, Auflösung usw. für das Original an.

- BILDEINSTELLUNGEN

Bei Bedarf finden Sie weitere Informationen zur Einstellung unter den folgenden Funktionen.

- GLEICHZEITIGES SENDEN MEHRERER ORIGINALE
- ORIGINALE SCANNEN

- AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS (2-SEITIGES ORIGINAL)
- AUTO-ERKENNUNG
- FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT
- FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE
- FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS
- ÄNDERN DER BELICHTUNG
- ÄNDERN DER AUFLÖSUNG
- SENDEN EINER GROSSEN ANZAHL VON SEITEN (AUFTRAG ERSTELLEN)
- SENDEN DÜNNER ORIGINALE (MODUS LANGSAMER SCAN)
- SENDEN VON ORIGINALEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (DOKUMENT GEMISCHTER GRÖSSE)
- ÜBERPRÜFEN DER ZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER VOR DEM ÜBERTRAGEN (ORIG.-ZÄHLUNG)

Einstellungen unter "Sonstiges".
Unter „Sonstiges“ können Sie bestimmte Scaneinstellungen festlegen, z. B. ob zwei Seiten als eine Seite gesendet werden sollen oder ob Originale unterschiedlicher Größe zugleich gesendet werden sollen.
Original senden.
Berühren Sie das Feld [Start].
- Berühren Sie zuerst die Taste [Vorschau] und anschließend die Taste[Start], um eine Bildvorschau anzuzeigen. Wenn Sie ein Original über Berühren der Taste [Vorschau] gescannt haben, berühren Sie die Taste [Zusatzscan], um das nächste Original zu scannen.
- Wenn Sie vor dem Start der Faxübertragung im Aktionsfeld die Taste [Datei] oder [Offene Ablage] berühren, können Sie das gescannte Orginal im Datenformat speichern.

- OFFENE ABLAGE
- ABLAGE

Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wird:

- Wenn Sie das Original auf das Vorlagenglas gelegt haben, führen Sie folgende Schritte aus, um den Sendevorgang zu starten.

- Normales Senden eines Faxes (Speicherübertragung)
  Wiederholen Sie die Schritte zum Einlegen und Senden des Originals für jedes einzelne Original. Nachdem alle Originale gesendet wurden, berühren Sie die Taste [Einlesen Ende]. (Wenn Sie ein Original über Berühren der Taste [Vorschau] gescannt haben, berühren Sie die Taste [Zusatzscan], um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie dann die Taste [Start], um das Original zu versenden.)
- Beim Faxversand im direkten Übertragungsmodus
  Im direkten Übertragungsmodus ist das Scannen mehrseitiger Originale nicht möglich. Berühren Sie die Taste [Start] zum Beginnen der Übertragung.

- Beim Faxversand im direkten Übertragungsmodus
  Im direkten Übertragungsmodus ist das Scannen mehrerer Originale nicht möglich. Drücken Sie die Taste [Start] zum Beginnen der Übertragung.

Zurück nach oben