# AUSTAUSCH DER TONERPATRONE

## Übersicht

Wenn der Toner zur Neige geht, erscheint die Meldung "Toner vorbereiten".
Halten Sie stets einen Satz Ersatztonerpatronen bereit, so dass Sie immer sofort die Patrone austauschen können, wenn der Toner ausgeht.
Meldung über Ersatz
Wenn der Toner zur Neige geht, erscheint die Meldung "Bereit für Scan-Kopie. Neuen Toner bereitstellen." Wenn diese Meldung angezeigt wird, halten Sie eine Tonerpatrone als Ersatz bereit.
Wenn die Tonermenge weiter abnimmt, wird die Meldung "Tonerkartusche wechseln." angezeigt. Wenn diese Meldung angezeigt wird, tauschen Sie die Tonerpatrone aus.

Wenn Sie das Gerät weiterhin verwenden, ohne die Patrone auszutauschen, wird folgende Meldung angezeigt. In diesem Gerätestatus kann erst dann wieder gedruckt werden, nachdem die Tonerpatrone ausgewechselt wurde.
Farben, die einen geringen Tonerstand aufweisen oder leer sind, werden in () angezeigt.
Y: Toner Gelb, M: Toner Magenta, C: Toner Cyan und Bk: Toner Black
Ersetzen Sie die Tonerpatrone mit der entsprechenden Farbe.

- Werfen Sie keine Tonerpatronen ins Feuer. Andernfalls kann es zu Verbrennungen durch herumfliegenden Toner kommen.
- Bewahren Sie die Tonerpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn eine Tonerpatrone über einen langen Zeitraum gelagert wird, kann der Toner hart und unbrauchbar werden. Lagern Sie Tonerpatronen stets seitlich.
- Die Verwendung einer nicht von SHARP empfohlenen Tonerpatrone kann dazu führen, dass das Gerät nicht die volle Qualität und Leistung erreicht. Zudem kann das Gerät beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass eine von SHARP empfohlene Tonerpatrone verwendet wird.

- Wenn eine der Tonerfarben (einschließlich des schwarzen Toners) ausgeht, ist kein Farbdruck möglich.
  Wenn die Tonerpatronen in Gelb, Magenta oder Cyan leer sind, jedoch noch ein Rest schwarzer Toner vorhanden ist, erfolgt der Druck in Schwarzweiß.
- Je nach Nutzungsbedingungen werden die Farben aufgehellt oder das Bild wird unscharf.

- Installieren Sie stets vier Tonerpatronen (Y/M/C/Bk).
- Bewahren Sie die verbrauchten Tonerpatronen in einer Plastiktüte auf (werfen Sie sie nicht weg). Ihr Kundendiensttechniker wird die verbrauchten Tonerpatronen mitnehmen.
- Sie können die ungefähre Restmenge des Toners (in %) ermitteln, indem Sie die Taste [Startseite] während des Druckens oder im Standby-Betrieb gedrückt halten. Wenn der Prozentsatz unter „25-0%“ fällt, halten Sie eine neue Tonerpatrone zum Austausch bereit, bevor der Toner verbraucht ist.
- Wenn der Toner ausgeht, während die Startseite angezeigt wird, erscheint oben rechts im Bildschirm die Meldung [Toner leer].

## Bedienung

Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
Ziehen Sie die Tonerpatrone in Ihre Richtung.
Ziehen Sie die Tonerpatrone waagrecht heraus.
Wenn Sie die Patrone ruckartig herausziehen, kann Toner austreten.
(Beispiel) Austauschen der gelben Tonerpatrone
Halten Sie die Tonerpatrone mit beiden Händen (siehe Abbildung), und ziehen Sie diese vorsichtig aus dem Gerät.
Entnehmen Sie eine neue Tonerpatrone aus der Verpackung, und schütteln Sie diese fünf oder sechs Mal in waagrechter Position.
Setzen Sie die neue Tonerpatrone vorsichtig waagrecht ein.
Es kann keine Tonerpatrone einer anderen Farbe installiert werden. Stellen Sie sicher, dass eine Tonerpatrone derselben Farbe installiert wird.
Drücken Sie die Patrone hinein, bis diese sicher einrastet.
Drücken Sie die Patrone hinein, bis diese mit einem Klicken einrastet.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.
Nach dem Austauschen der Tonerpatrone wechselt das Gerät automatisch in den Bildanpassungsmodus. Öffnen Sie währenddessen nicht die vordere Abdeckung.
Zurück nach oben