# SCANNEN EINES ORIGINALS ALS ZWEI EINZELSEITEN(2-SEITIG SCANNEN)

## Übersicht

Die rechte und linke Seite eines Originals können als zwei Einzelseiten gescannt werden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie die einzelnen Seiten eines Buchs oder eines anderen gebundenen Dokuments nacheinander scannen möchten.
Bei der Verwendung der Funktion „2-seitig Scannen“ muss das Original auf das Vorlagenglas gelegt werden.

Originalscanformat | Übertragenes Bild
--- | ---
A3 (11" x 17") x 1 Seite | A4 (8-1/2" x 11") x 2 Seiten

- Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Einstellung [Auto] für das Originalformat verwendet wird.
- Beachten Sie, dass die Funktionen „Mitte löschen“ und „Kante + Mitte löschen“ nicht verfügbar sind.

## Bedienung

Legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.

- VORLAGENGLAS

Richten Sie die Mitte des Originals an der entsprechenden Formatmarkierung aus.
Geben Sie die Zieladresse an.

- AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH
- ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- MANUELLE EINGABE DER ADRESSE
- FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN
- ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [2-seitig Scannen].
Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].
So brechen Sie die Einstellung "2-seitig Scannen" ab:
Berühren Sie die Taste [2-seitig Scannen], um das Kontrollkästchen zu deaktivieren.
Drücken Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen.
Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor der Faxübertragung eine Bildvorschau anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS“. Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.
Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende].
Ein Signalton weist darauf hin, dass die Übertragung beendet ist.
Zurück nach oben