# STEMPELN GESCANNTER ORIGINALE(PRÜFSTEMPEL)

## Übersicht

Diese Funktion stempelt jede über den automatischen Originaleinzug gescannte Originalseite, damit Sie überprüfen können, dass alle Originale korrekt eingescannt wurden.

- Zur Verwendung der Prüfstempelfunktion muss die optionale Stempeleinheit installiert werden.
- Bei 2-seitigen Originalen wird die Vorderseite jedes Originals zweimal gestempelt.
- Falls beim Scannen ein Fehler auftritt, wird unter Umständen ein nicht gescanntes Original gestempelt.
- Sobald die auf die Originale gestempelte „O“-Markierung blasser zu werden beginnt, ersetzen Sie die Stempelpatrone.
  Hinweise zum Austauschen der Stempelpatrone finden Sie unter „ERSETZEN DER STEMPELPATRONE“.

## Bedienung

Legen Sie Originale in den automatischen Originaleinzug ein.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
- AUSWÄHLEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM ADRESSBUCH
- GEWÄHLTE ZIELADRESSEN
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- ABRUFEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN
- SENDEN MIT WAHLFOLGEN

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Prüfstempel].
Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].
So brechen Sie die Einstellung „Prüfstempel“ ab:
Berühren Sie die Taste [Prüfstempel], um das Häkchen zu entfernen.
Drücken Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen.
Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
Berühren Sie die Taste [Vorschau], um das Ausgabebild vor dem Senden anzuzeigen. Wenn Sie ein Original über Berühren der Taste [Vorschau] gescannt haben, berühren Sie die Taste [Zusatzscan], um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Bild zu senden.
Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS“. Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.
Zurück nach oben