# VOR DER VERWENDUNG DES NETZWERKSCANNERS

Damit das Gerät als Netzwerkscanner verwendet werden kann, müssen Sie Absenderinformationen speichern, Servereinstellungen konfigurieren, Ziele im Adressbuch speichern und andere erforderliche Bedienvorgänge ausführen.
Achten Sie darauf, dass der Hauptschalter sich in der Position "" befindet
Wenn die Hauptstromanzeige leuchtet, befindet sich der Hauptschalter in der Position „“. Falls die Hauptstromanzeige nicht leuchtet, bringen Sie den Hauptschalter in die Position "" und drücken Sie im Bedienfeld die Taste [EIN/AUS].

*
  Wenn die Faxfunktion verwendet und insbesondere ein Faxempfang oder eine Faxübertragung während der Nacht durchgeführt wird, so muss der Hauptschalter ständig in der Position „“ bleiben.

Datum und Uhrzeit prüfen.
Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit richtig im Gerät eingestellt sind.
So stellen Sie Datum und Uhrzeit am Gerät ein:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Uhrzeit einstellen].
Falls die Einstellung [Deaktivierung der Uhreinstellung] aktiviert wurde, können Datum und Uhrzeit nicht geändert werden.
Rufen Sie in diesem Fall im "Einstellungsmodus" die [Systemeinstellungen] auf und wählen Sie [Betriebseinstellungen], um die Einstellung [Deaktivierung der Uhreinstellung] zu deaktivieren.
Absenderinformationen speichern
Vor der Verwendung von Scannen zu E-Mail
Speichern Sie den Standardabsendernamen unter „Absendername“ und eine Antwort-E-Mail-Adresse unter „Antwort E-Mail-Adresse“. Diese Daten werden benutzt, wenn kein Absender ausgewählt wird.
Dieser Parameter dient zum Speichern des Absendernamens und der E-Mail-Adresse, der bzw. die verwendet wird, wenn kein Absender gewählt ist:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Scaneinstellungen] → [Scaneinstellung]→
Standardabsender einstellen].
Vor der Verwendung von Internetfaxen
Speichern Sie den Absendernamen unter „Absendername“ und eine dazugehörige Internet-Fax-Adresse unter „Eigene Adresse“.
So speichern Sie Name und Adresse des Absenders:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Betriebseinstellungen] → [Eigene Nummer und Name eingeben] → [Absenderdatenregistrierung].
Im Einstellungsmodus erforderliche Einstellungen konfigurieren
Konfigurieren Sie Servereinstellungen, Standardeinstellungen für den Netzwerkscanner und Einstellungen für Internetfax

- So konfigurieren Sie Servereinstellungen:
  Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Netzwerkeinstellungen] → [Dienste-Setup]. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.)
- So konfigurieren Sie die Grundeinstellungen für den Netzwerkscanner:
  Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Applikations-Einstellungen] → [Netzwerkscanner einstellen]. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.)
- So konfigurieren Sie die Einstellungen für Internetfax:
  Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Applikations-Einstellungen] und konfigurieren Sie die Optionen für [I-Fax-Einstellungen]. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.)

Zieladressen für jeden Scanmodus im Adressbuch speichern
Sie können Bilder senden, indem Sie bei Verwendung der Funktion „Scannen als Bild“ direkt eine Adresse eingeben. Es ist hilfreich, wenn Adressen zuvor im Adressbuch gespeichert werden. Im Adressbuch können bis zu 6000 Adressen gespeichert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „ADRESSBUCH“. Nachfolgend finden Sie Erläuterungen über die Verwendung von Adressbüchern und die Speicherung von Adressen.

- AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH
- ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- MANUELLE EINGABE DER ADRESSE
- FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN
- ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN

Zurück nach oben