# OBERSEITE

In diesem Abschnitt werden die Namen und Funktionen der jeweiligen Teile im Gerät beschrieben.
×
Tonerpatrone
Diese Patrone enthält Toner.
Wenn der Toner in der Tonerpatrone leer ist, tauschen Sie diesen aus.
- ERSETZEN DER TONERPATRONE
×
Fixiereinheit
Hier wird Hitze erzeugt, um das auf das Papier übertragene Bild zu fixieren.
Die Fixiereinheit ist heiß. Vorsicht vor Verbrennungen beim Beseitigen eines Papierstaus.
×
Transferband
Beim Farbdruck werden die Tonerbilder aller vier Farben auf den einzelnen Bildtrommeln auf dem Transferband zusammengemischt.
Beim Schwarzweißdruck wird nur das schwarze Tonerbild auf das Transferband übertragen.
Berühren oder beschädigen Sie das Transferband nicht.
Andernfalls können fehlerhafte Bilder entstehen.
×
Rechte Abdeckung
Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.
×
Abdeckung für die Papierwendeeinheit
Diese Einheit wird beim beidseitigen Drucken zum Wenden des Papiers verwendet. Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.
×
Hauptschalter
Mit diesem Schalter können Sie das Gerät ein- und ausschalten.
Wenn Sie die Fax- oder Internetfax-Funktionen verwenden, muss sich der Schalter in der Position „“ befinden.
- STROM EINSCHALTEN
×
Tonersammelbehälter
Hier wird der überschüssige Toner gesammelt, der nach dem Drucken übrig bleibt.
- AUSTAUSCH DES TONERSAMMELBEHÄLTERS
Der Tonersammelbehälter wird von einem Servicetechniker abgeholt.
×
Taste zum Lösen des Tonersammelbehälters
Drücken Sie diese Taste, wenn Sie die Sperre des Tonersammelbehälters lösen möchten, um diesen auszutauschen, oder um die Lasereinheit zu reinigen.
- REINIGEN DER LASEREINHEIT
- AUSTAUSCH DES TONERSAMMELBEHÄLTERS
×
Griff
Ziehen Sie den Griff heraus, und halten Sie ihn fest, wenn Sie das Gerät bewegen.
×
Rechte Abdeckung des Papierfachs
Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau in Fach 1 oder 2 zu entfernen.
×
Tonersammelbehälter
In diesem Behälter wird der überschüssige Toner gesammelt, der nach dem Drucken anfällt.
- AUSTAUSCH DES TONERSAMMELBEHÄLTERS
Die Tonersammelbehälter werden vom Kundendiensttechniker abgeholt.
×
Auslösehebel für die rechte Seitenabdeckung
Zum Beseitigen eines Papierstaus drücken Sie diesen Hebel nach oben und halten ihn, um die rechte Seitenabdeckung zu öffnen.
×
Manueller Einzug
Verwenden Sie diesen Einzug, um das Papier manuell einzulegen.
Ziehen Sie bei der Verwendung von Papier, das größer als A4R oder 8-1/2" x 11"R ist, die verlängerte Führung heraus.
- EINLEGEN VON PAPIER IN DEN MANUELLEN EINZUG
×
Rechte Abdeckung des Stand/Papierfachs 1x500/2x500/2000 Blatt
Öffnen Sie diese Abdeckung, um Papierstaus in den Fächern 3 oder 4 zu entfernen.
Berühren Sie den Namen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.
Zurück nach oben