# REIHENFOLGE FÜR BILD SENDEN

Um das Gerät in den gewünschten Bildsende-Modus zu bringen, berühren Sie das entsprechende Symbol auf der Startseite.

- AUSWÄHLEN DES NETZWERKSCANNER-MODUS

Legen Sie das Original ein.
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Geben Sie die Zieladresse ein.
Berühren Sie die Adressentaste, um das Ziel direkt einzugeben, und geben Sie die Adresse zum Senden der Scandaten an.

- AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH
- ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- MANUELLE EINGABE DER ADRESSE
- FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN
- ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN

Konfigurieren Sie die Scaneinstellungen.
Geben Sie Originalscanformat, Belichtung, Dateiformat und andere Einstellungen an.
Bei Bedarf finden Sie weitere Informationen zur Einstellung unter den folgenden Funktionen.

- GLEICHZEITIGES SCANNEN UND SENDEN MEHRERER ORIGINALE
- ANPASSEN VON FARBEN UND SCHATTIERUNGEN
- ORIGINALE SCANNEN

- AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS (2-SEITIGES ORIGINAL)
- SCANGRÖSSE UND SENDEGRÖSSE (VERGRÖSSERN/VERKLEINERN)
- FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT
- FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE
- FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS
- ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILDTYPS
- ÄNDERN DER AUFLÖSUNG
- ÄNDERN DES FORMATS IM SCAN- ODER DATENEINGABEMODUS
- ÄNDERN DES FORMATS IM INTERNETFAXMODUS
- ÄNDERN DES FARBMODUS

Einstellungen unter "Sonstiges".
Unter „Sonstiges“ können Sie bestimmte Scaneinstellungen festlegen, z. B. ob zwei Seiten als eine Seite gesendet werden sollen oder ob Originale unterschiedlicher Größe zugleich gesendet werden sollen.
Original senden.
Berühren Sie das Feld [Start].
Berühren Sie die Taste [Vorschau], um ein Vorschaubild anzuzeigen.
Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wird:
Wiederholen Sie die Vorgänge „Original einlegen“ und „Übertragung“, bis alle Originale gesendet wurden. Nachdem alle Originale gesendet wurden, drücken Sie die Taste [Einlesen Ende].
Zurück nach oben