# ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH

## Übersicht

Wenn im „Einstellungsmodus (Webversion)“ ein LDAP-Server konfiguriert ist, können Sie eine Zieladresse in einem globalen Adressbuch nachschlagen und sie dann bei einer Übertragung mit Scannen zu E-Mail oder Internetfax abrufen (ausgenommen Direct SMTP-Adressen).

## Bedienung

Drücken Sie im Aktionsfeld auf die Taste [Globale Adresssuche].
Drücken Sie auf [Ziel] und auf den zu verwendenden LDAP-Server.

- Wenn für den LDAP-Server ein Authentifizierungsbildschirm angezeigt wird, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
- Wurde nur ein LDAP-Server gespeichert, ist Schritt 2 nicht erforderlich. Fahren Sie in diesem Fall mit Schritt 3 fort.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .
Drücken Sie die Taste von [Objekt], um das zu suchende Objekt zu wählen, und drücken Sie dann die Taste [Berühren zur Stichworteingabe] zur Eingabe des Anfangsbuchstabens für die Zieladresse, gefolgt von der Taste [Suche starten].
Kurz darauf werden die Suchergebnisse angezeigt.
So führen Sie eine Suche durch
Geben Sie die Suchkriterien ein (maximal 64 Zeichen). Das System sucht nach Namen, die mit den eingegebenen Buchstaben beginnen.
Ein Sternchen kann wie folgt verwendet werden:

XXX : Namen, die mit „XXX“ beginnen
XXX: Namen, die mit „XXX“ enden
XXX : Namen, die „XXX“ enthalten
AA XX: Namen, die mit „AA“ beginnen und mit „XX“ enden.

Drücken Sie die Taste für die Zieladresse, um die Zieladresse zu bestimmen.

- Wenn die gewünschte Zieladresse nicht gefunden wurde:
  Drücken Sie die Taste [Erneut suchen], um weitere Suchbuchstaben hinzuzufügen.

- Um fortlaufend weitere Zieladressen hinzuzufügen.
  Drücken Sie auf die Zieladresse.

So prüfen Sie die Informationen zur Zieladresse:
Drücken Sie die Kurzwahltaste der Zieladresse und anschließend die Taste [Adresse bestätigen]. Drücken Sie die Taste , um den Informationsbildschirm zur Adresse zu schließen.
Zurück nach oben