# SENDEN DÜNNER ORIGINALE(LANGSAMER SCAN)

## Übersicht

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie dünne Originale mithilfe des automatischen Dokumenteneinzugs scannen möchten. Mithilfe dieser Funktion können Sie bei dünnen Originalen einen Papierstau vermeiden.
Wenn der Modus "Langsamer Scan" gewählt ist, ist ein automatisches, zweiseitiges Scannen nicht möglich.

## Bedienung

Legen Sie das Original in das Originaleinzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

Stellen Sie die Originalführungen vorsichtig ein.
Wenn die Originale zu kräftig eingeschoben werden, können sie verknittert werden und einen Stau verursachen.
Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
- AUSWÄHLEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM ADRESSBUCH
- GEWÄHLTE ZIELADRESSEN
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- ABRUFEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN
- SENDEN MIT WAHLFOLGEN

Berühren Sie die Taste [Langsamer Scan].
Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
So brechen Sie die Einstellung „Modus langsamer Scan“ ab:
Berühren Sie die Taste [Modus langsamer Scan], um das Häkchen zu entfernen.
Drücken Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen.
Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
Berühren Sie die Taste [Vorschau], um das Ausgabebild vor dem Senden anzuzeigen. Wenn Sie ein Original über Berühren der Taste [Vorschau] gescannt haben, berühren Sie die Taste [Zusatzscan], um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Bild zu senden.
Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS“. Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.
Zurück nach oben