# BEI BESETZTER LEITUNG

Wenn die Leitung beim Senden eines Faxes besetzt ist, wird die Übertragung automatisch nach einer festgelegten Zeit erneut gestartet. Diese Funktion kann nur beim Speicherübertragungsmodus verwendet werden. Im direkten oder manuellen Übertragungsmodus wird die Übertragung abgebrochen. Warten Sie kurz, und versuchen Sie dann, das Fax erneut zu senden.
So brechen Sie eine Übertragung ab:
Im Auftragsstatusbildschirm.

- STOPPEN/LÖSCHEN EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN ODER RESERVIERTEN AUFTRAGS

So stellen Sie die Anzahl der Neuversuche sowie die Intervalle zwischen den Versuchen ein, die zu verwenden sind, wenn die Verbindung aufgrund einer besetzten Leitung oder aus anderen Gründen nicht aufgebaut werden kann:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Bildsendeeinstellungen] → [Faxeinstellungen] → [Versandeinstellungen] → [Neuversuch bei besetzter Leitung].
Die werksseitige Standardeinstellung lautet auf zwei Versuche in 3-minütigen Intervallen.
Zurück nach oben