# SENDEN VON ZWEI SEITEN ALS EINZELSEITE(2AUF1)

## Übersicht

Zwei Originalseiten können auf gleiche Größe verkleinert und als Einzelseite gesendet werden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie eine große Zahl von Originalseiten haben und die Anzahl der gesendeten Seiten verringern möchten.
Bei Originalen in Standardformaten (A4 (8-1/2" x 11") oder B5 oder A5 (5-1/2" x 8-1/2")), werden die Originalseiten sowohl vom Einzelseiteneinzug als auch vom Vorlagenglas gescannt.

- Diese Funktion ist im Scanmodus bzw. im Dateneingabemodus nicht verfügbar.
- „2auf1“ ist nur für Originale verfügbar, die nicht die Standardgrößen A4 (8-1/2" x 11") oder B5 oder A5 (5-1/2" x 8-1/2") aufweisen.
- Eine Übertragung in einem kleineren Sendeformat als dem Originalformat ist nicht möglich.
- Wenn das Scanformat anhand numerischer Werte festgelegt wird, kann diese Funktion nicht verwendet werden.
- Diese Funktion kann nicht zusammen mit „2-seitig Scannen“ oder „Kartenbeilage“ verwendet werden.

## Bedienung

Legen Sie das Original ein.
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Geben Sie die Zieladresse an.

- AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH
- ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- MANUELLE EINGABE DER ADRESSE
- FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN
- ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [2auf1].
Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].
So brechen Sie die Einstellung "2auf2" ab:
Berühren Sie die Taste [2auf1], um das Häkchen zu entfernen.
Berühren Sie das Feld [Original].
Berühren Sie die Taste [Bildausrichtung], die der Ausrichtung des eingelegten Originals entspricht.
Wenn diese Einstellung nicht korrekt ist, kann das Dokument u. U. nicht angemessen übertragen werden.
Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .
Drücken Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen.
Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor der Faxübertragung eine Bildvorschau anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS“.

- Wenn Sie die Originalseiten in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
  Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt.
  Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende].
  Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.

Berühren Sie auf dem Bestätigungsbildschirm zum Ende des Scanvorgangs die Taste [Einstell.änd.], um die Einstellungen für Belichtung, Auflösung, Scanformat und Sendeformat zu ändern. (Beachten Sie jedoch, dass beim Scannen von geradzahligen Originalseiten nur die Belichtung geändert werden kann.)
Zurück nach oben