# EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN

Berühren Sie die Zifferntasten zur Eingabe der Zielfaxnummer.
Falls Sie die Einstellungen der Telefonanlage* beim Senden einer Faxmitteilung vorübergehend außer Funktion setzen möchten:
Drücken Sie auf die Taste [R], bevor Sie eine Faxnummer eingeben.
* Diese Funktion ist in einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar.
Wenn Sie eine Pause zwischen Ziffern der Nummer eingeben wollen:
Die Taste [Pause] wird bei der Angabe der Zielfaxnummer bei den Zifferntasten angezeigt.
Berühren Sie die Taste [Pause], um einen Bindestrich (-) einzugeben.
Falls Sie mehrere Adressen angeben möchten, berühren Sie die Taste und geben Sie die Nummer der nächsten Adresse ein.
Falls eine falsche Nummer eingegeben wurde:
Drücken Sie die Taste [C], um die Nummer zu löschen und geben Sie die korrekte Nummer ein.

## EINGEBEN EINER PAUSE ZWISCHEN DEN ZIFFERN EINER NUMMER

Geben Sie nach der Nummer für das Wählen aus einer Nebenstellenanlage (z. B. "0") oder nach dem Ländercode bei einer internationalen Nummer eine Pause ein.
Drücken Sie die Taste [Pause].
Wenn Sie die Taste [Pause] einmal berühren, wird ein Bindestrich "-" eingegeben.
Die Taste [Pause] wird bei der Angabe der Zielfaxnummer bei den Zifferntasten angezeigt.
Falls eine falsche Nummer eingegeben wurde:
Drücken Sie die Taste [C], um die Nummer zu löschen und geben Sie die korrekte Nummer ein.
Zurück nach oben