# PROTOKOLLEINSTELLUNGEN

Wählen Sie die allgemeinen Netzwerkeinstellungen.
Sie können Statusinformationen für TCP/IP, NetWare, EtherTalk und NetBIOS einstellen.
TCP/IP
TCP/IP-Einstellungen
TCP/IP
Diese Einstellung muss zur Verwendung des Geräts in einem TCP/IP-Netzwerk aktiviert werden.
IPv4-Einstellungen
Verwenden Sie diese Einstellung zum Konfigurieren der IP-Adresse des Geräts, wenn es in einem TCP/IP-Netzwerk (IPv4) verwendet wird.
DHCP/BOOTP
Verwenden Sie diese Einstellung, damit die IP-Adresse automatisch per DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) bzw. BOOTP (Bootstrap Protocol) zugewiesen wird. Ist diese Einstellung aktiviert, müssen Sie die IP-Adresse nicht manuell eingeben.
Bei Verwendung von DHCP/BOOTP kann sich die dem Gerät zugeteilte IP-Adresse automatisch ändern. Wenn sich die IP-Adresse geändert hat, ist Drucken nicht mehr möglich.
Wird das Gerät in einem TCP/IP-Netzwerk verwendet, müssen Sie die untenstehende Option "TCP/IP aktivieren" aktivieren.
RARP
Aktivieren Sie diese Option, um das RARP-Protokoll zu verwenden
IPv4-Adresse
Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.
Subnetzmaske
Geben Sie die IP-Subnetzmaske ein.
Standard-Gateway
Geben Sie die Standard-Gatewayadresse ein.
IPv6-Einstellungen
Verwenden Sie diese Einstellung zum Konfigurieren der IP-Adresse des Geräts, wenn es in einem TCP/IP-Netzwerk (IPv6) verwendet wird.
IPv6
Aktivieren Sie diese Einstellung.
DHCPv6
Verwenden Sie diese Einstellung, damit die IP-Adresse automatisch per DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6 zugewiesen wird. Ist diese Einstellung aktiviert, müssen Sie die IP-Adresse nicht manuell eingeben.
Manuelle Adresse/Präfixlänge
Geben Sie die IP-Adresse und die Präfixlänge (0 bis 128) für das Gerät ein.
Standard-Gateway
Standard-Gateway

- Bei Verwendung von DHCPv6 kann sich die dem Gerät zugeteilte IP-Adresse automatisch ändern. Wenn sich die IP-Adresse geändert hat, ist Drucken nicht mehr möglich.

- Wird das Gerät in einem TCP/IP-Netzwerk verwendet, müssen Sie die folgende Option „TCP/IP aktivieren“ aktivieren.
- In einer IPv6-Umgebung kann das Gerät das LPD oder das IPP-Protokoll verwenden.

Ping-Befehl
Dient zur Prüfung, ob das Gerät mit dem PC mit Netzwerk kommunizieren kann.
Geben Sie die IP-Adresse des gewünschten PCs ein und berühren Sie das Feld [Ausführen]. Es wird eine Meldung bezüglich der erfolgten bzw. ausbleibenden Antwort vom PC angezeigt.
NetWare
NetWare-Einstellungen
NetWare
Diese Einstellung muss zur Verwendung des Geräts in einem NetWare-Netzwerk aktiviert werden.
Frame-Typ
Wählen Sie einen Frame-Typ.
Mögliche Optionen: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II
Betriebsmodus
Wählen Sie einen Betriebsmodus.
Mögliche Optionen: PSERVER, RPRINTER
Druckername
Geben Sie den Druckernamen ein.
PSERVER-Einstellungen
Druckservername
Geben Sie einen Druckservernamen ein.
Anmeldepasswort
Geben Sie das Anmeldepasswort ein.
Zum Ändern des Passworts setzen Sie [Passwort ändern] auf .
Prüfungsintervall
Geben Sie ein Auftragsprüfungsintervall ein.
Bindery-Modus
Aktivieren Sie diese Option, um den Bindery-Modus zu verwenden
Dateiservername 1-8
Geben Sie einen Dateiservernamen ein.
NDS-Baum
Geben Sie den Namen des NDS-Baums ein.
NDS-Kontext
Geben Sie den NDS-Kontext ein.
RPRINTER-Einstellungen
Druckservername 1-8
Geben Sie einen Druckservernamen ein.
Auftrags-Zeitüberschreitung
Geben Sie eine Auftrags-Zeitüberschreitung ein.
EtherTalk
EtherTalk-Einstellungen
EtherTalk
Diese Einstellung muss zur Verwendung des Geräts in einem EtherTalk-Netzwerk aktiviert werden.
Zonenname
Geben Sie einen Zonennamen ein.
Druckername
Geben Sie den Druckernamen ein.
NetBIOS
NetBIOS-Konfiguration
NBT/WINS
Diese Einstellung muss zur Verwendung des Geräts in einem NetBIOS-Netzwerk aktiviert werden.
Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „STROM EINSCHALTEN“.
Zurück nach oben