# SCHNITTSTELLENEINSTELLUNGEN

Die auf die Druckerfunktion bezogenen Einstellungen können konfiguriert werden.
Diese Einstellungen dienen zum Steuern und Überwachen von an den USB-Port, an den Netzwerkport oder an das Gerät übertragenen Daten.
Hex-Dump-Modus
Diese Funktion dient zum Drucken der von einem Computer empfangenen Druckdaten im Hexadezimalformat neben dem entsprechenden ASCII-Text. Dies ermöglicht Ihnen zu prüfen, ob die Druckdaten vom PC korrekt zum Drucker übertragen werden.
Hex-Dump-Beispiel
E/A-Zeitüberschreitung
Die E/A-Zeitüberschreitung kann auf einen beliebigen Wert von 1 bis 999 Sekunden eingestellt werden.
Die Funktion E/A-Zeitüberschreitung trennt vorübergehend die Verbindung, wenn der Port während der festgelegten Zeitdauer keine Daten empfangen hat. Nachdem die Verbindung getrennt wurde, wird entweder der Port für die automatische Auswahl konfiguriert oder der nächste Druckauftrag gestartet.
USB-Schnttst. aktivieren
Ermöglicht das Drucken über den USB-Port.
USB-Port-Emulationsumschaltung
Wählen Sie die Druckersprache, die emuliert werden soll, wenn das Gerät über den USB-Port verbunden ist.
Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

- Auto
- Post Script
- PCL

- Die Einstellungen sind die gleichen wie bei „Umschaltung Netzwerkschnittstellenemulation“.
- Sofern keine häufigen Fehler auftreten, wird empfohlen, die werksseitige Standardeinstellung "Auto" zu verwenden.

Netzwerkschn. aktivieren
Ermöglicht das Drucken über den Netzwerkport.
Umschaltung Netzwerkschnittstellenemulation
Diese Einstellung dient zur Auswahl der emulierten Druckersprache, wenn das Gerät über einen Netzwerkport verbunden ist.
Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

- Auto
- Post Script
- PCL

- Die Einstellungen sind die gleichen wie bei „USB-Port-Emulationsumschaltung“.
- Sofern keine häufigen Fehler auftreten, wird empfohlen, die werksseitige Standardeinstellung "Auto" zu verwenden.

Anschlussumschaltmethode
Legt fest, wann die Portumschaltung erfolgen soll.
Umschalten bei Auftragsende
Der Port wechselt nach dem Ende des Druckvorgangs zur automatischen Auswahl.
Umschalten nach E/A-Zeitüberschreitung
Nachdem die unter „E/A-Zeitüberschreitung“ festgelegte Zeit verstrichen ist, schaltet der Port um zur automatischen Auswahl.
Am Gerät stehen die beiden folgenden Druckerports zur Verfügung:

- USB-Port
- Netzwerkport

Zurück nach oben