# AUTOMATISCHER INTERNETFAXEMPFANG

## Übersicht

Die Internet-Faxfunktion stellt periodisch eine Verbindung zum Mail-Server (POP3-Server) her und prüft, ob Internetfaxnachrichten empfangen wurden. Empfangene Faxnachrichten werden automatisch geladen und gedruckt.
In der Standardeinstellung überprüft diese Funktion das Postfach einmal alle fünf Minuten.

- Lassen Sie den Hauptschalter in der Position „“, wenn Faxnachrichten über Nacht empfangen werden sollen.
- Wenn der Papiervorrat des Geräts erschöpft ist oder kein Papier in einem dem empfangenen Fax entsprechenden Format vorhanden ist, wird im Touch-Panel eine Meldung angezeigt. Folgen Sie den in der Meldung enthaltenen Anweisungen, um Papier in einem geeigneten Format einzulegen.
- Sie können die Daten des empfangenen Internetfaxes zur angegebenen Zeit ausdrucken lassen.
  - DRUCKEN EMPFANGENER DATEN ZU EINER FESTGELEGTEN ZEIT
- Sie können die empfangenen Internetfax-Daten drucken, wenn ein Passwort eingegeben wurde.
  - PASSWORTGESCHÜTZTES FAX DRUCKEN (HALTE-EINSTELLUNG FÜR EMPFANGENE DATEN DRUCKEN)
- Sie können die empfangenen Internetfax-Daten nach dem Prüfen drucken, weiterleiten oder speichern.
  - DOKUMENT VOR DEM DRUCK PRÜFEN
  - MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN
  - SPEICHERN EMPFANGENER DATEN

## Bedienung

Es läutet und der Faxempfang beginnt automatisch.
Nach Abschluss des Empfangs ertönt ein Signal.
Das Fax wird automatisch gedruckt.
Zurück nach oben