# FAXDATEN EMPFANG/WEITERLEITUNG

INTERNETFAX-EINSTELLUNGEN
Diese Einstellungen können konfiguriert werden, wenn das Internet-Fax-Erweiterungsmodul installiert ist.
Empfangsstart
Berühren Sie diese Taste, um unverzüglich eine Verbindung zu Ihrem Mail-Server (POP3-Server) herzustellen und zu prüfen, ob neue Internetfaxnachrichten vorhanden sind. Wenn Internetfaxnachrichten empfangen wurden, werden sie abgerufen und gedruckt.
Manuelle Empfangstaste auf Startbildschirm
Zeigt die Taste [Manueller I-Fax-Empfang] im Ausgangsbildschirm des Internet-Fax-Modus an.
Empfangene Daten weiterleiten
Wenn das Gerät nicht drucken kann, weil der Papier- oder Tonervorrat erschöpft ist, können empfangene Faxnachrichten an ein anderes Internetfaxgerät weitergeleitet werden.
So brechen Sie die Weiterleitung ab
Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige und brechen Sie die Faxweiterleitung genauso ab wie bei einem Übertragungsauftrag.
Die Weiterleitung ist nicht möglich, wenn keine Faxnachrichten empfangen wurden oder keine Weiterleitungsnummer programmiert wurde.

- Weitere Informationen zu den Einstellungen in Verbindung mit der Faxfunktion finden Sie unter „FAXDATEN EMPFANG/WEITERLEITUNG - FAXFUNKTIONEN."
- Um die Funktion „Empfangsstart“ verwenden zu können, müssen die POP3-Server-Einstellungen konfiguriert sein. Siehe „Einstellungsmodus“ → [I-Fax-Einstellungen] → [Applikations-Einstellungen].
- Informationen zum Registrieren einer Weiterleitungsadresse finden Sie im „Einstellungsmodus“ unter „Adresse für Datenweiterleitung einstellen“.
- Wenn die Weiterleitung fehlgeschlagen ist, weil die Übertragung abgebrochen wurde oder ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist, werden die zur Weiterleitung anstehenden Faxnachrichten in die Druckauftragswarteschlange im Gerät zurückgegeben.
- Wenn die ersten Seiten der Faxnachricht erfolgreich gedruckt worden sind, werden nur die noch nicht gedruckten Seiten weitergeleitet.
- Wenn Sie unter „Systemeinstellungen“ [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Betriebseinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken] aktivieren, werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Geben Sie das richtige Passwort über die Zifferntasten ein.

Zurück nach oben