# DAS ÜBERTRAGENE FAX WIRD VOM EMPFANGSGERÄT VERKLEINERT

Wenn Sie mit den Lösungsvorschlägen in diesem Handbuch das Problem nicht lösen können, drücken Sie die Taste [EIN/AUS], und stellen Sie anschließend den Hauptschalter auf „“. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und stellen Sie dann den Hauptschalter auf „“. Sobald die Hauptstromanzeige auf Grün umschaltet, drücken Sie die Taste [EIN/AUS].
Am Hauptschalter nicht ausschalten bzw. das Netzkabel nicht ziehen, solange die Auftragsstatusanzeige oben rechts auf dem Touch-Panel nicht grau unterlegt ist. Dies kann die Festplatte beschädigen oder zum Verlust der gespeicherten oder empfangenen Daten führen.

Zu prüfender Punkt | Lösung
--- | ---
Wurde die Einstellung Drehen bei Senden ausgewählt? | Aktivieren Sie die "Drehen bei Senden-Einstellung" vor der Übertragung. Wenn die [Drehen bei Senden-Einstellung] nicht aktiviert ist (und das Bild nicht gedreht wird), kann ein vertikal eingelegtes Original vom Empfangsgerät verkleinert werden. „Einstellungsmodus“ → [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Faxeinstellungen] → [Einstellungen senden] → [Drehen bei Senden-Einstellung] Wenn „Dokument gemischter Größe“ unter Sonstige aktiviert und ein Original in abweichender Breite gesendet wurde, wird die Funktion zum Drehen bei Senden deaktiviert.

Zurück nach oben