# MODI EINSTELLEN BEIM EINSCHLUSS MEHRERER ADRESSTYPEN IN RUNDSENDUNGEN

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen erläutert, die Sie beachten sollten, wenn in einer Rundsendung mehrere Adresstypen vorhanden sind.
Wenn eine Rundsendung eine Mischung aus mehreren unterschiedlichen Adresstypen enthält (z. B. Ziele mit Scanmodus und Internetfaxmodus), gelten ihre Einstellungen für alle Adressen ohne Rücksicht darauf, in welchem Modusbildschirm sie konfiguriert wurden. Folgende Ausnahmen sind zu beachten:

Sende-Format | Wenn im Internetfaxmodus das Dateiformat [TIFF-S] gewählt wird, ist die Übertragung nur im Format A4R (8-1/2" x 11"R) möglich. Wird ein größeres Format als A4 (8-1/2" x 11") gescannt, wird das Format vor der Übertragung automatisch auf A4R verkleinert.
Auflösung (Bild) | Seiten werden mit den im jeweiligen Modus konfigurierten Einstellungen gesendet.
Dateiformat (Dateikom- primierungs- modus) | Der im „Einstellungsmodus“ unter [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Scaneinstellungen] → [Scaneinstellungen] → [Komprimierungsmodus bei Rundsendung] eingestellte Komprimierungsmodus wird für alle Ziele verwendet.
Farbscannen | Ist im Scanmodus der Farbmodus [Vollfarbe] eingestellt, wird das Original an Internetfaxziele im Format Mono2 gesendet und an Scanziele in Farbe. Bei aktiviertem Fax-Erweiterungs-Kit berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Dasselbe Bild wie Faxadresse senden], um das Original als Mono2 zu senden. Bei aktiviertem Internetfax-Modul berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Dasselbe Bild wie I-Faxadresse senden], um das Original mit den gleichen Einstellungen wie bei Internetfaxadressen zu senden. (Diese Taste kann bei aktiviertem Fax-Erweiterungs-Kit nicht verwendet werden.)
Originalzählung | Eine Adresse eines Modus, in dem die Angabe der Anzahl der Originalseiten, falls vorhanden, aktiviert wurde.
Scandateigröße | Bei einer Rundsendung, die Zieladressen verwendet, für die im „Einstellungsmodus“ unter [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Scaneinstellungen] → [Scaneinstellungen] → [Komprimierungsmodus bei Rundsendung] ein Grenzwert für die Größe von Dateianhängen über [Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten] oder [Maximale Größe des Datenanhangs (FTP/Desktop/Netzwerkordner)] festgelegt wurde, unterliegen auch Zieladressen diesem Grenzwert, für die kein Grenzwert festgelegt wurde.
2auf1 | Dieser Modus ist nur bei Fax und Internetfax verfügbar. Er ist mit einem Modus mit der entsprechenden Funktion verknüpft.
Blindfarbe | Dieser Modus ist nur für Scanner und Dateneingabe verfügbar. Er ist mit einem Modus mit der entsprechenden Funktion verknüpft.

Zurück nach oben