# DRUCKEN MIT RANDVERSCHIEBUNG(RAND)

## Übersicht

Diese Funktion dient zum Verschieben des Druckbilds, um den linken, rechten oder oberen Blattrand zu verbreitern.
Wenn ein Finisher oder Sattelheft-Finisher installiert wurde, können die Heft- und Lochfunktionen des Geräts auch gemeinsam verwendet werden.
Dies ist hilfreich, wenn Sie das bedruckte Papier heften oder lochen wollen und der Bindebereich den Text überlagert.

## Bedienung

Windows
Klicken Sie auf die Registerkarte [Allgemein], und wählen Sie „Bindungskante“ aus.
Wählen Sie „Rand verschieben“ aus.
Wählen Sie im Menü „Rand verschieben“
aus. Wenn Sie eine andere numerische Einstellung konfigurieren möchten, wählen Sie diese im Auswahlmenü aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen]. Klicken Sie auf die Schaltflächen, oder geben Sie die Zahl direkt ein.

Macintosh
Wählen Sie [Druckeroptionen] und „Bindungskante“ aus.
Wählen Sie „Rand verschieben“ aus.
Zurück nach oben