# KOPIEREN EINER BROSCHÜRE(BUCHKOPIE)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird eine Kopie der beiden gegenüberliegenden Seiten eines geöffneten Buchs oder eines anderen gebundenen Dokuments angefertigt.
Die mithilfe dieser Funktion angefertigten Kopien können in der Mitte gefaltet werden, um eine Broschüre zu erstellen.
Diese Funktion ist nützlich zum Anordnen von Kopien in ansprechender Form als Heft oder Broschüre.
Einlegen des Originals

- Vor dem Scannen des Originals muss Buchkopie angegeben werden.
- Auf jedes Blatt Papier werden vier Originalseiten kopiert. Leere Seiten werden automatisch am Ende hinzugefügt, wenn die Gesamtzahl der Originalseiten nicht ein Vielfaches von vier ist.
- Diese Funktion kann mit der Sattelheftung oder der Faltung kombiniert werden, wenn ein Sattelheft-Finisher installiert wurde.
- Bei Auswahl der Buchkopiefunktion wird automatisch der 2-seitige Kopiermodus ausgewählt.
  Sollte aufgrund der ausgewählten Einstellungen kein 2-seitiges Kopieren möglich sein, kann die Buchkopiefunktion nicht verwendet werden.

## Bedienung

Legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.
Legen Sie die geöffneten „ersten und letzten Blätter“ ein.

- VORLAGENGLAS

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Buchkopie].
Wählen Sie eine Bindungsposition.
Wenn kein Deckblatt eingelegt wird, berühren Sie die Taste und anschließend die Taste [Zurück]. Wechseln Sie anschließend zu Schritt 5.
So brechen Sie das Kopieren von Büchern ab:
Berühren Sie die Taste [AUS].
Wenn ein Deckblatt eingelegt wird, berühren Sie die Taste [Deckblatteinstellung] und anschließend die Taste [EIN].
Um eine Kopie auf dem eingefügten Deckblatt zu erstellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Kopie auf Deckblatt erstellen (Duplex)], so dass ein Häkchen erscheint.
So ändern Sie das Einzugsfach für das Deckblatt:
Berühren Sie die Taste [Papierkassette], um das Fenster für die Auswahl der Fächer anzuzeigen. Berühren Sie in diesem Fenster das gewünschte Eingabefach für das Deckblatt. Weitere Informationen finden Sie unter „AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN“.

- Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, dürfen keine Etiketten, Transparentfolien und Registerseiten verwendet werden.
- Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn die Deckblätter/Trennseiten-Funktion im Einstellungsmodus deaktiviert ist.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].
Berühren Sie die Taste [Vorschau], um die erste Originalseite zu scannen.
Der Scanvorgang für das Original wird gestartet.
Legen Sie die nächsten geöffneten Originalseiten ein, und berühren Sie die Taste [Zusätzlich scannen].
Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Originalseiten gescannt wurden.
Scannen Sie die verbleibenden Originalseiten in folgender Reihenfolge:

1. Die Innenseite des Deckblatts und die 1. Seite (gegenüberliegende Seiten)
2. Die Innenseite der 2. und 3. Seite (gegenüberliegende Seiten)
3. ...
4. Die letzte Seite und die Innenseite des Rückdeckblatts (gegenüberliegende Seiten)

Beim Scannen zusätzlicher Seiten können die Kopiereinstellungen nicht geändert werden.
Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster.
Prüfen Sie, ob die Einstellungen zu den gewünschten Ergebnissen führen.
So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].
Berühren Sie die Taste [Scannen der Originale beendet], um den Kopiervorgang zu starten.
Wenn Sie nur einen Kopiensatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.
So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:
Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
Zurück nach oben