# WEITERLEITEN EMPFANGENER FAXE(FAXDATENWEITERLEITUNG)

## Übersicht

Wenn das Gerät ein Fax nicht drucken kann, weil kein Papier eingelegt oder der Toner leer ist, können Sie empfangene Faxe an ein anderes zuvor gespeichertes Faxgerät weiterleiten.
Diese Funktion ist in einem Büro oder einem anderen Arbeitsumfeld mit mehreren Telefonleitungen hilfreich, bei dem ein weiteres Faxgerät an einen anderen Anschluss als Ihr Gerät angeschlossen ist.

- Wenn einige Seiten eines weitergeleiteten Faxes erfolgreich gedruckt wurden, werden nur die noch nicht gedruckten Seiten weitergeleitet.
- Ein weitergeleitetes Fax wird zu einem Faxübertragungsauftrag. Wenn die Übertragung abgebrochen oder aufgrund eines Fehlers nicht ausgeführt wird, wird das Fax gespeichert, bis es gedruckt werden kann.
- Alle empfangenen Faxe werden weitergeleitet. Beachten Sie aber, dass empfangene Faxe, die in einem vertraulichen F-Code-Postfach gespeichert wurden, nicht weitergeleitet werden können.

## Bedienung

Berühren Sie auf der Startseite die Taste [Einstellungen].
Wählen Sie [Systemeinstellungen] und berühren Sie die Taste [Faxdaten Empfang/ Weiterleitung].
Berühren Sie das Feld [Fax-Einstellungen].
Berühren Sie im Bereich [Empfangene Daten weiterleiten] die Taste [Ausführen], um die Weiterleitung zu starten.
Wenn ein Passworteingabebildschirm erscheint, wurde die Option "Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken" aktiviert. Geben Sie das Passwort über die Zifferntasten ein und starten Sie die Übertragung.

- PASSWORTGESCHÜTZTES FAX DRUCKEN (HALTE-EINSTELLUNG FÜR EMPFANGENE DATEN DRUCKEN)

Zurück nach oben