# ÜBERTRAGUNGEN MITHILFE DES LAUTSPRECHERS

## Übersicht

Wenn Sie mit dem Lautsprecher wählen, wird das Fax gesendet, nachdem die Nummer gewählt und eine Verbindung hergestellt wurde.

- Wenn eine Person antwortet, können Sie diese hören, aber ihr nicht antworten.
- Bei Verwendung des Lautsprechers erfolgt die Übertragung, ohne dass das Original in den Speicher gescannt wird.
- Sie können kein Ziel mit einem F-Code (Unteradresse und Passwort) verwenden.
- Tipptasten mit mehreren Zielen oder einem Ziel, das kein Fax ist, können nicht verwendet werden.
- Im Lautsprechermodus kann die Taste [Vorschau] nicht für die Übertragung genutzt werden.

## Bedienung

Legen Sie das Original ein.
Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Berühren Sie das Feld [Lautsprecher].
Sobald die Verbindung aufgebaut ist, hören Sie den Wählton über den Lautsprecher des Geräts.
Verwenden Sie nach dem Berühren der Taste [Lautsprecher] den Schieberegler, der beim Berühren der Taste [Lautstärke] erscheint, oder die Taste , um die Lautstärke einzustellen.
Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
- AUSWÄHLEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM ADRESSBUCH
- GEWÄHLTE ZIELADRESSEN
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- ABRUFEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN
- SENDEN MIT WAHLFOLGEN

Kurzwahltasten, auf denen mehrere Ziele gespeichert sind, können nicht verwendet werden.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, drücken Sie die [Start]-Taste, um die Übertragung zu beginnen.
So brechen Sie die Übertragung ab:
Zum Beenden der Übertragung drücken Sie die Taste [STOPP]. Zum Beenden der Kommunikation drücken Sie die Taste [Lautsprecher].
Zurück nach oben