# E-MAIL-ALARM UND STATUS

E-Mail Status
Aktiviert die Einstellungen für die Funktion Standard-E-Mail-Status oder Erweiterter-E-Mail-Status.
Die Funktion E-Mail-Status kann in regelmäßigen Abständen Informationen zum Gerätestatus an die gespeicherte Adresse übertragen.
Standard
Ermöglicht die separate Einstellung der E-Mail-Status-Adressenliste 1, der E-Mail-Status-Adressenliste 2 und der E-Mail-Status-Händleradressenliste.

Option | Beschreibung
--- | ---
E-Mail-Adresse | Geben Sie die Ziel-E-Mail-Adresse zur Übertragung von Gerätestatusinformationen ein. Wenn Sie mehrere Absenderadressen eingeben, trennen Sie diese durch Semikolon (;) oder Komma (,).
Jetzt senden | Beim Berühren dieser Taste wird die Statusmeldung an die Ziele in der E-Mail-Adressenliste gesendet.
Senden an Zeitplan 1 | Falls aktiviert (), wird in regelmäßigen Abständen eine E-Mail an die voreingestellte Liste gesendet.
Senden an Zeitplan 2 | Falls aktiviert (), wird in regelmäßigen Abständen eine E-Mail an die voreingestellte Liste gesendet.
Zeitplanung | Wählen Sie einen Zeitplan zum E-Mail-Versand.

Erweiterte Einstellungen
Bidirektionale Statusmeldung Sie können bidirektionale Statusmeldungen aktivieren.

Option | Beschreibung
--- | ---
POP3-Server | Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des POP3-Servers ein.
Portnummer | Geben Sie die Portnummer für den POP3-Server ein. Die Standardeinstellung ist Port 110.
POP-Authentifizierung | Das Authentifizierungsprotokoll (einschließlich APOP) wird zur Authentifizierung beim POP3-Server verwendet.
Benutzername | Geben Sie den Benutzernamen ein. Das spezielle Benutzerkonto ist für die bidirektionale E-Mail-Statusübertragung erforderlich.
Passwort | Geben Sie das Passwort ein. Zum Ändern des Passworts setzen Sie [Passwort ändern] auf .
Prüfungsintervall | Geben Sie das Abfrageintervall für den POP3-Server ein. Die Standardeinstellung beträgt fünf Minuten.
SSL aktivieren | Ermöglicht die „POP über SSL“-Kommunikation oder die „POP über TLS“-Kommunikation mit dem Befehl STLS. Dazu muss der Server entweder die Kommunikation mittels „POP über SSL“ oder den Befehl STLS unterstützen. Um die SSL-Kommunikation zu ermöglichen, stellen Sie die „Portnummer“ auf die Kommunikations-Portnummer für „POP über SSL“ ein. Um die Kommunikation mittels „POP über TLS“ zu ermöglichen, geben Sie als „Portnummer“ die gleiche Portnummer an wie bei normaler POP3-Kommunikation.
Verbindungstest | Berühren Sie die Taste [Ausführen], um die Verbindung zum POP3-Server zu testen.

Warnmeldung
Wählt die Einstellungen der E-Mail-Warnfunktion.
Die E-Mail-Warnfunktion kann Probleme am Gerät über E-Mail an den Administrator oder den Händler melden.
Ermöglicht die separate Einstellung der E-Mail-Status-Adressenliste 1, der E-Mail-Status-Adressenliste 2 und der E-Mail-Status-Händleradressenliste.
E-Mail-Adresse
Geben Sie die Ziel-E-Mail-Adresse für Warnmeldungsübertragungen ein. Sie können mehrere Adressen, getrennt durch Semikolon oder Doppelpunkt eingeben.
Bespiel: aaa@abc.jp,bbb@xyz.com
Zurück nach oben