# KOPIEREN MIT DEM MANUELLEN EINZUG

## Übersicht

Neben Normalpapier kann mit Hilfe des Bypass-Fachs auch auf Transparentfolie, Umschlägen, Registerseiten und weiteren Spezialmedien kopiert werden.
Weitere Informationen über Papierarten, die in das Bypass-Fach eingelegt werden können, finden Sie unter "GEEIGNETE PAPIERARTEN". Weitere Informationen zu Vorsichtsmaßnahmen beim Einlegen von Papier in den manuellen Einzug finden Sie unter „EINLEGEN VON PAPIER IN DEN MANUELLEN EINZUG“.

## Bedienung

Legen Sie das Papier in den manuellen Einzug ein.

- EINLEGEN VON PAPIER IN DEN MANUELLEN EINZUG

Berühren Sie die Taste [Papierwahl] und anschließend die Taste für den manuellen Einzug.
Für jede Fachtaste werden die Art und das Format des eingelegten Papiers angezeigt.

- AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN

Berühren Sie die Taste [Typ und Größe], und wählen Sie das Format und die Papierart aus.

- ANGEBEN VON TYP UND FORMAT DES IM MANUELLEN EINZUG EINGELEGTEN PAPIERS

Legen Sie das Original ein und drücken Sie die Taste [Vorschau].
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten.
Wenn Sie nur einen Kopiensatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.
So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:
Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
Zurück nach oben