# HINZUFÜGEN EINES REGISTRIERTEN BILDS ZU EINEM ORIGINAL(BENUTZERDEFINIERTES BILD)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird dem Original ein auf dem Gerät registriertes Bild hinzugefügt, um eine Kopie zu erstellen.
Folgende beide Arten von benutzerdefinierten Bildern sind verfügbar.

- Benutzerdefinierter Stempel (Stempelbild ganz in Farbe)
- Benutzerdefiniertes Wasserzeichen (Stempelbild mit Wasserzeichen in Graustufen)

Kundenspezifischer Stempel
Kundenspezifisches Wasserzeichen

- Bilder müssen vorab über den Druckertreiber auf dem Gerät registriert werden.
  Informationen zum Registrieren eines Bilds finden Sie unter "REGISTRIEREN EINES BENUTZERDEFINIERTEN BILDS".
- Ein benutzerdefiniertes Stempelbild wird nach Blättern und nicht nach Original kopiert. Wenn 2auf1 oder 4auf1 ausgewählt wurde, werden die Benutzerstempel für die einzelnen Seitensätze kopiert.
- Benutzerdefinierte Stempel werden im registrierten Format kopiert. Das Format wird auch dann beibehalten, wenn das Kopierverhältnis vergrößert oder verkleinert wird.
- Für die einzelnen Seiten können keine unterschiedlichen benutzerdefinierten Bilder angegeben werden.
- Wenn Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] drücken, wird eine monochrome Kopie erstellt, selbst wenn Sie einen kundenspezifischen Stempel gewählt haben.
- Wenn ein Bild abhängig vom registrierten Format oder der Position über das angegebene Papier hinausragt, wird der Überhang nicht gedruckt.

Benutzerdefinierte Bilder können mit Tandemkopien kombiniert werden.
Stempelkopien werden ausgeführt, wenn auf dem Haupt- und Nebengerät ein benutzerdefiniertes Bild mit demselben Dateinamen registriert wurde.
Wenn keine Registrierung erfolgte, wird die Kopie ohne ein benutzerdefiniertes Bild erstellt.
Die Kombination mit anderen Funktionen wird in der folgenden Tabelle erläutert.

Kombinierte Funktion | Vorgänge mit benutzerdefinierten Bildern
--- | ---
Rand verschieben | Wird in derselben Weise verschoben wie bei Originalbildern.
Löschen | Erstellt eine gewöhnliche Stempelkopie.
Doppelseiten-Kopie | Erstellt eine Stempelkopie pro Blatt.
Broschüre kopieren | Erstellt eine gewöhnliche Stempelkopie.
Job aufgebaut | Erstellt eine gewöhnliche Stempelkopie.
Deckblatteinfügemodus | Abhängig von der Einstellung für das benutzerdefinierte Bild.
Folientrennblätter | Erstellt eine gewöhnliche Stempelkopie.
2auf1 | Erstellt eine Stempelkopie pro Blatt.
Buchkopie | Erstellt eine gewöhnliche Stempelkopie.
Registerkopie | Erstellt unabhängig von der Bildverschiebungseinstellung eine gewöhnliche Stempelkopie.
Kartenbeilage | Erstellt eine Stempelkopie pro Blatt.
Spiegel-Bild | Erstellt eine gewöhnliche Stempelkopie ohne Spiegelbildumkehrung.
S/W Invertiert | Erstellt ein gewöhnliches Bild ohne S/W-Invertierung. Jedoch wird beim Druck auf einen dunklen Hintergrund die folgende Bedingung festgelegt. Kundespezifischer Stempel: Wird weiß gedruckt Benutzerdefiniertes Wasserzeichen: Wird ohne Weißdarstellung gedruckt
A3-Breitpapier | Erstellt eine gewöhnliche Stempelkopie.
Zentrieren | Erstellt eine gewöhnliche Stempelkopie ohne Zentrierung.
Farbeinstellung | Erstellt anhand der registrierten Daten eine Stempelkopie.
Stempel | Erstellt auf dem Stempelmenü eine Stempelkopie.
Foto-Wiederholung | Kann nicht kombiniert werden.
Mehr-Seiten Vergrößerung | Kann nicht kombiniert werden.
Muster drucken | Erstellt unter einem Musterdruck eine Stempelkopie.
Layout wiederholen | Kann nicht kombiniert werden.
Bild positionieren | Druckt das Bild unabhängig von der Einstellung für die Bildpositionierung an der ursprünglichen Position.
Buch teilen | Erstellt eine Stempelkopie pro Blatt.

## Bedienung

Legen Sie das Original ein und drücken Sie die Taste [Vorschau].
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Benutzerdefiniertes Bild].
Berühren Sie die Taste [Benutzerdefinierter Stempel] oder [Benutzerdefiniertes Wasserzeichen].
Berühren Sie die Taste [Bild], um ein Bild auszuwählen.
Wählen Sie die erforderlichen Miniaturbilder aus.
Legen Sie [Seite drucken] oder [Original] fest.
Für benutzerdefinierte Stempel

Seite drucken | Legen Sie Seite(n) für die Stempelkopien fest. Erste Seite oder alle Seiten
Druckposition | Legen Sie eine Position für die Stempelkopien fest.
Originale | AUSRICHTUNG DES EINGELEGTEN ORIGINALS | Legen Sie die Ausrichtung des Originals fest.
2-seitiger Originaltyp | Legen Sie die Bindungsseite für 2-seitige Originale fest. Buch oder Kalender
Winkel | Legen Sie den Bildwinkel fest. 0 Grad, -90 Grad, 90 Grad oder 180 Grad

Für benutzerdefinierte Wasserzeichen

In Farbe drucken | Legen Sie die Farbe des Bildwasserzeichens fest. Schwarz, R (Rot), G (Grün), B (Blau), Cyan, Magenta oder Gelb
Druckmuster | Legen Sie das Druckmuster für das Bildwasserzeichen fest. Transparent: Erstellt für die Stempelkopie eine transparente Version des Originalbilds. Überlagerung: Verbirgt das dem Originalbild für die Stempelkopie hinzugefügte Wasserzeichen.
Belichtung | Die Belichtung des Wasserzeichens kann in neun Stufen festgelegt werden.
Seite drucken | Legen Sie Seite(n) für die Stempelkopien fest. Erste Seite oder alle Seiten
Druckposition | Legen Sie eine Position für die Stempelkopien fest.
Originale | AUSRICHTUNG DES EINGELEGTEN ORIGINALS | Legen Sie die Ausrichtung des Originals fest.
2-seitiger Originaltyp | Legen Sie die Bindungsseite für 2-seitige Originale fest. Buch oder Kalender
Winkel | Legen Sie den Bildwinkel fest. 0 Grad, -90 Grad, 90 Grad oder 180 Grad

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].
So brechen Sie die Einstellung "Benutzerdefiniertes Bild" ab:
Berühren Sie die Taste [Aus].
Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster.
Prüfen Sie, ob die Einstellungen zu den gewünschten Ergebnissen führen.
So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].
Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten.
Wenn Sie nur einen Kopiensatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.
So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:
Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
Zurück nach oben