# NACH DEM EMPFANG ERFOLGT KEIN AUSDRUCK

Wenn Sie mit den Lösungsvorschlägen in diesem Handbuch das Problem nicht lösen können, drücken Sie die Taste [EIN/AUS], und stellen Sie anschließend den Hauptschalter auf „“. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und stellen Sie dann den Hauptschalter auf „“. Sobald die Hauptstromanzeige auf Grün umschaltet, drücken Sie die Taste [EIN/AUS].
Am Hauptschalter nicht ausschalten bzw. das Netzkabel nicht ziehen, solange die Auftragsstatusanzeige oben rechts auf dem Touch-Panel nicht grau unterlegt ist. Dies kann die Festplatte beschädigen oder zum Verlust der gespeicherten oder empfangenen Daten führen.

Zu prüfender Punkt | Lösung
--- | ---
Erscheint in der Anzeige eine Meldung, dass Toner oder Papier fehlt oder fordert Sie zu etwas Anderem auf? (Wenn diese Anzeige erscheint, kann nicht gedruckt werden.) | Führen Sie die Anweisungen der angezeigten Meldung aus.
Erscheint ein Bildschirm zur Kennworteingabe? | Geben Sie das richtige Kennwort über die Zifferntasten ein. [Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken] ist aktiviert. Wenn Sie das Kennwort nicht kennen, fragen Sie Ihren Administrator. „Einstellungsmodus“ → [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Betriebseinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken]
Wurde Abschneiden beim Drucken in den Systemeinstellungen deaktiviert (Administrator)? | Legen Sie Papier von der gleichen Größe wie das empfangene Fax ein. Wenn [Druck volle Größe (kein Abschneiden)] unter "Druckstil einstellen" in den Systemeinstellungen (Administrator) aktiviert ist und ein Fax eingeht, das breiter ist als alle geladenen Papiersorten, wird das Fax gespeichert, ohne gedruckt zu werden. (Wenn allerdings ein Fax länger als A3 (11" x 17") empfangen wird, wird es auf mehreren Blättern Papier ausgedruckt.) „Einstellungsmodus“ → [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Faxeinstellungen] → [Empfangseinstellungen] → [Druckstil einstellen]
Wurde Weiterleiten (Eingangs-Routing) für eingehende Faxe aktiviert? | Wenn ein empfangenes Fax gedruckt werden soll, fragen Sie Ihren Administrator. Wenn die Funktion Eingangs-Routing aktiviert ist, werden eingehende Faxe automatisch an eine festgelegte Adresse weitergeleitet. Wenn bei aktiviertem Eingangs-Routing [Drucken bei Fehler] ausgewählt ist, werden empfangene Faxe nur gedruckt, wenn ein Fehler auftritt. „Einstellungsmodus“ → [Applikations-Einstellungen] → [Administration einstellen] → [Einstellungen Eingangs-Routing]

Zurück nach oben