# WEITERLEITEN EMPFANGENER INTERNETFAXDATEN(FAXDATENWEITERLEITUNG)

## Übersicht

Wenn das Gerät nicht drucken kann, weil kein Papier eingelegt oder der Toner leer ist, können Sie empfangene Internetfaxe an eine andere zuvor registrierte Internetfax-Adresse (einschließlich Direct SMTP) weiterleiten.

- Die Weiterleitung ist nicht möglich, wenn keine Faxnachrichten empfangen wurden oder keine Weiterleitungsnummer programmiert wurde.
- Wenn einige Seiten eines weitergeleiteten Faxes erfolgreich gedruckt wurden, werden nur die noch nicht gedruckten Seiten weitergeleitet.
- Wenn die Weiterleitung fehlgeschlagen ist, weil die Übertragung abgebrochen wurde oder ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist, werden die zur Weiterleitung anstehenden Faxnachrichten in die Druckauftragswarteschlange im Gerät zurückgegeben.
- Wenn nach dem Berühren der Taste [OK] ein Passworteingabebildschirm erscheint, wurde die Option „Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken“ aktiviert. Geben Sie das Passwort über die Zifferntasten ein und starten Sie die Übertragung.
  - PASSWORTGESCHÜTZTES FAX DRUCKEN (Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken)

## Bedienung

Berühren Sie im Startbildschirm die Taste [Einstellungsmodus].
Berühren Sie die Taste [Faxdaten Empfang/Weiterleitung].
Berühren Sie das Feld [I-Fax-Einstellungen].
Berühren Sie im Bereich [Empfangene Daten weiterleiten] die Taste [Ausführen], um die Weiterleitung zu starten.
Zurück nach oben