# WENN EIN KOMMUNIKATIONSFEHLER AUFTRITT

Wenn ein Kommunikationsfehler auftritt oder das andere Faxgerät den Anruf nicht innerhalb einer zuvor festgelegten Zeitspanne entgegennimmt, wird die Übertragung nach Ablauf des eingestellten Intervalls automatisch neu gestartet. Diese Funktion kann nur beim Speicherübertragungsmodus verwendet werden.
Im direkten Übertragungsmodus erfolgt kein erneuter automatischer Übertragungsversuch.
So brechen Sie eine Übertragung ab:
Im Auftragsstatusbildschirm.

- STOPPEN/LÖSCHEN EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN ODER RESERVIERTEN AUFTRAGS

So legen Sie die Anzahl der Neuversuche sowie das Intervall zwischen den Versuchen fest, falls eine Übertragung aufgrund eines Fehlers fehlgeschlagen ist:
Wählen Sie im "Einstellungsmodus" [Systemeinstellungen] → [Bildsendeeinstellungen] → [Faxeinstellungen] → [Versandeinstellungen] → [Neuversuch bei Kommunikationsfehler].
Die werksseitige Standardeinstellung lautet auf einen Versuch in 3-minütigen Intervallen.
Zurück nach oben