# DRUCKERPORT-EINSTELLUNGEN

LPD
Geben Sie ein Ablaufdatum für das Profil ein.
LPD-Einstellungen
LPD
Aktivieren Sie diese Option, um LPD zu verwenden.
Zeitüberschreitung
Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 0 Sekunden.
Banner verwenden
Aktivieren Sie diese Option, um das Banner zu verwenden. Die Standardeinstellung lautet „Ungültig“.
Raw
Raw-Druckeinstellungen
Raw-Druck
Aktivieren Sie diese Option, um RAW-Druck zu verwenden. Die Standardeinstellung lautet „Gültig“.
Portnummer
Geben Sie eine Portnummer ein. Die Standardeinstellung ist Port 9100.
Zeitüberschreitung
Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 90 Sekunden.
Bidirektional verwenden
Um bidirektionale Kommunikation zu nutzen, verwenden Sie die Einstellung .
WSD
WSD-Einstellungen
WSD-Drucken
Aktivieren Sie diese Option, um WSD-Druck zu verwenden.
Multicast Discovery verwenden
Aktivieren Sie diese Option, um Multicast Discovery zu verwenden.
Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „STROM EINSCHALTEN“.
Zurück nach oben