# MANUELLE EINGABE DER ADRESSE

Berühren Sie im Ausgangsbildschirme eines Modus die Taste [Textfeld]
Berühren Sie im Ausgangsbildschirm des Internetfaxmodus die Taste [Textfeld], um den Bildschirm aufzurufen, in dem Sie den Adresstyp auswählen möchten. Berühren Sie die Taste [Internet-Fax] oder [Direct SMTP].
Geben Sie die Zieladresse ein

- Wählen Sie im Dateneingabemodus den Modus für das Ziel aus und geben Sie die Zieladresse ein.
- Im Modus „Scannen zum Netzwerkordner“ erscheint der Bildschirm zur Angabe des Netzwerkordners. Weitere Hinweise finden Sie unter „FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN“.

- Mit der Taste können Sie zwischen [To], [Cc] und [Bcc] umschalten.
- Wählen Sie [Bcc], wenn die betreffende Einstellung unter [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Scaneinstellungen] → [Scaneinstellungen] → [Bcc-Einstellungen] → [Bcc aktivieren] aktiviert wurde.
- Im Internetfaxmodus erscheint der Anfragebildschirm für den Empfangsbericht, wenn unter [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Internet-Fax-Einstellungen] → [Scaneinstellungen] → [Versandeinstellungen] → [I-Fax-Empfangsbericht Ein-/Aus] aktiviert wurde. Wenn Sie einen Bericht erhalten möchten, berühren Sie die Taste [Ja]. Andernfalls berühren Sie die Taste [Nein]. (Bei Verwendung der Funktion „Direct SMTP“ erfolgt keine Übertragungsbestätigung.)

Zurück nach oben