# SENDEN EINES BILDES IM SCAN-MODUS

## Übersicht

Bilder können im Scanmodus gesendet werden (Scannen zu E-Mail, Scannen zu FTP, Scannen zum Desktop und Scannen an Netzwerkordner).

- Wenn der Speicher beim Scannen der Originale voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Scanvorgang gestoppt.
- Achten Sie beim Scannen zu E-Mail darauf, keine zu große Datei zu senden. Insbesondere mehrseitige Dateien können groß sein. Beim Senden einer mehrseitigen Datei oder einer anderen großen Datei kann es erforderlich sein, eine geringere Zahl von Seiten zu scannen oder die Sendegröße zu reduzieren.

Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor. Wenn beim Schließen des automatischen Originaleinzugs ein Gegenstand unter ihm liegt, kann die Originalformatsensorplatte beschädigt werden, so dass kein korrektes Erkennen des Originalformats möglich ist.

## Bedienung

Legen Sie das Original ein.
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

- Richten Sie das Original beim Einlegen wie nachfolgend beschrieben aus.

- *Legen Sie ein großes, hochformatiges Original wie in der Abbildung „Querformatausrichtung“ gezeigt ein und geben Sie die Platzierungsausrichtung in Schritt 5 an.
- Legen Sie Originale im A5-Format (5-1/2" x 8-1/2") in Hochformatausrichtung (vertikal) ein (). Beim Einlegen in Querformatausrichtung (horizontal) () wird die Größe nicht korrekt erkannt. Geben Sie bei Originalen im Format A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) das Originalformat manuell ein.

Geben Sie die Zieladresse an.

- AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH
- ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- MANUELLE EINGABE DER ADRESSE
- FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN
- ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN

Das Symbol auf der Taste zeigt die auf der Taste gespeicherte Art der Zieladresse an.
: Scannen zu E-Mail
: Scannen zu FTP
Scannen zum Netzwerkordner
Scannen zum Desktop

- Wenn eine Kurzwahltaste berührt und der Bildschirm ohne Berühren der Taste gewechselt wird, wird die Zieladresse der berührten Taste automatisch festgelegt.
- Beim Scannen zu E-Mail können Sie auch Cc- oder Bcc-Kopien an andere Zieladressen senden. Berühren Sie , um Zieladressen auszuwählen.
- Es können mehrere Zieladressen festgelegt werden.
- Zum Ändern von [Betreff], [Dateiname], [Antwortadrese] oder [Textkörper] berühren Sie ein Ziel-Eingabefeld, oder berühren Sie die Taste [Optionen].

- Ändern Sie Betreff, Dateiname, Antwortadresse oder Mail-Text während der Scan-Übertragung.

Berühren Sie das Feld [Original].
Berühren Sie das entsprechende Ausrichtungsfeld.
Geben Sie die Ausrichtung des bei Schritt 1 eingelegten Originals an.
Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

- Ändern Sie Belichtung, Auflösung, Dateiformat, Farbmodus und andere Einstellungen. Drücken Sie die entsprechenden Tasten.

- AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS (2-SEITIGES ORIGINAL)
- SCANGRÖSSE UND SENDEGRÖSSE (VERGRÖSSERN/VERKLEINERN)
- ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILDTYPS
- ÄNDERN DER AUFLÖSUNG
- ÄNDERN DES FORMATS IM SCAN- ODER DATENEINGABEMODUS
- ÄNDERN DES FARBMODUS

- Durch Berühren der Taste [Sonstiges] können Sie verschiedene Funktionen konfigurieren, z. B. zwei Originalseiten als eine Seite oder Originalseiten unterschiedlicher Größe zusammen senden.

Drücken Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen.
Drücken Sie die Taste [Vorschau], um vor dem Senden des Originals eine Bildvorschau anzuzeigen.

- Wenn das Original in das Originaleinzugfach gelegt wurde, ertönt nach der Beendigung des Scanvorgangs und beim Start der Übertragung ein Signalton.
- Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wurde, erscheint die Taste [Einlesen Ende] im Touch-Panel. Bei einseitigen Originalen fahren Sie mit Schritt 7 fort. Um weitere Seiten zu scannen, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

Wenn als Dateiformat [PDF verschlüsseln], [PDF verschlüsseln und Schwarze Buchstaben hervorheben], [Verschlüsseltes/hochkomprimiertes PDF] oder [Verschlüsseltes/hochkomprimiertes PDF (Ultrafein)] gewählt wurde, werden Sie beim Berühren der [Start]-Taste zur Eingabe des Passworts aufgefordert.
Berühren Sie die Taste [Eingabe], um den Tastaturbildschirm zu öffnen, geben Sie das Passwort (maximal 32 Zeichen) ein und berühren Sie die Taste [OK]. Der Empfänger muss das hier eingegebene Passwort zum Öffnen der verschlüsselten PDF-Datei verwenden.
Zum Abbrechen der Funktion PDF verschlüsseln berühren Sie die Taste [Abbrechen]. Der Formateinstellungsbildschirm wird angezeigt, um Ihnen das Ändern des Dateityps zu ermöglichen.
Wählen Sie einen neuen Dateityp und drücken Sie die [Start]-Taste, um die Übertragung zu starten.
Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wurde, ersetzen Sie es mit dem nächsten Original und drücken dann die [Start]-Taste.
Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Originale gescannt sind.
Drücken Sie die Taste [Einlesen Ende].
Ein Signalton weist darauf hin, dass der Vorgang beendet ist.

- Falls eine Minute lang nach Erscheinen des Bestätigungsbildschirms keine Eingabe erfolgt, wird der Scanvorgang automatisch beendet und die Übertragung reserviert.
- Über die Taste [Einstell.änd.] kann die Belichtung, die Auflösung, die Scangröße und das Sendeformat für jede gescannte Originalseite individuell festgelegt werden. Wurde jedoch die Option „Kartenbeilage“ in unter „Sonstiges“ ausgewählt, kann nur die Belichtung verändert werden, wenn eine geradzahlige Originalseite gescannt wird.

Zurück nach oben