# AUSWAHL EINES VERFAHRENS ZUM EINLEGEN DES ORIGINALS ABHÄNGIG VOM TYP UND STATUS DES ORIGINALS

Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug ein. Verwenden Sie abhängig vom Typ und Status des Originals das Vorlagenglas. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Methode für das Positionieren des Originals auszuwählen.
Informationen zum Einlegen in den automatischen Originaleinzug finden Sie unter „AUTOMATISCHER DOKUMENTEINZUG“.
Feuchte Flecken auf Originalen, die von Korrekturflüssigkeit, Tinte oder Kleberückständen von Klebenotizzetteln stammen, müssen erst trocknen, bevor die Originale eingezogen werden können. Andernfalls wird der Innenbereich des Geräts oder das Vorlagenglas verschmutzt.
Originale, die in den automatischen Originaleinzug eingelegt werden können, indem die Einstellung oder das Einlegeverfahren geändert wird:

- Originale mit Seiten in unterschiedlichen Formaten
  Stellen Sie unter „Sonstiges“ [Dokument gemischter Größe] ein.
  Ein Original kann nicht erkannt werden, wenn alle Seiten das gleiche Format aufweisen, einige jedoch in einer anderen Ausrichtung eingelegt wurden.

- Dünne Originale 35 g/m2 - 49 g/m2 (9 lbs. bis 14 lbs.)
  Stellen Sie unter „Sonstiges“ [Modus langsamer Scan] ein.
  Für diesen Typ ist das 2-seitige Scannen deaktiviert.

- Original mit zwei oder drei Löchern
  Legen Sie das Original so ein, dass die gelochte Kante nicht am Zuführschlitz des Originaleinzugfachs angelegt ist. Legen Sie die Ausrichtung des Originals unter [Originaleinstellung] fest.

Stellen Sie vor dem Einlegen der Originale ins Originaleinzugsfach sicher, dass sämtliche Heft- oder Büroklammern entfernt wurden. Wenn diese nicht entfernt werden können, verwenden Sie das Vorlagenglas.
Zurück nach oben