# VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN

## Übersicht

Wählen Sie eine Zieladresse aus einem Übertragungsprotokoll und senden Sie die Daten erneut.
Die Ziele der letzten 50 Übertragungen mit Fax, Scannen zu E-Mail und/oder Internetfax werden gespeichert. Sie können eines dieser Ziele für das erneute Senden wählen. Die Ziele für die FTP- oder Desktop-Übertragungen sowie für „Scannen zum Netzwerkordner“ werden ebenfalls im Übertragungsprotokoll gezeigt.
Die im Übertragungsprotokoll gezeigten Adressen können auch in einem Adressbuch gespeichert werden. Dies ist hilfreich, wenn Sie Faxnummern und Adressen von manuell eingegebenen Zielen speichern möchten. Adressen für FTP-, Desktop- oder Netzwerkordner-Übertragungen können jedoch nicht auf dem Gerät gespeichert werden.

- Falls während der letzten Übertragung Zifferntasten gedrückt wurden, wird bei der Wiederholung möglicherweise eine falsche Nummer gewählt.
- Die nachfolgenden Faxadressen werden nicht als Adressen gespeichert, die erneut gesendet werden können.
  - Kurzwahltaste für einen Kontakt oder eine Gruppe, in der mehrere Ziele gespeichert sind.
  - Zieladressen für Rundsenden
  - Zieladressen, an die über ein Programm übertragen wird

## Bedienung

Drücken Sie im Bedienfeld die Taste [Aus zuletzt verwendeten Adressen auswählen].
Drücken Sie die Taste des Faxziels, das Sie erneut wählen möchten.
Die letzten 50 zur Übertragung verwendeten Adressen werden angezeigt.
So brechen Sie die Einstellung für das erneute Senden ab:
Berühren Sie die hervorgehobene Taste.
Wenn Sie das Ziel auswählen und die Taste [Neue Adresse im Adressbuch registrieren] berühren, kann das Ziel im Adressbuch gespeichert werden. Dies ist hilfreich, wenn Sie ein Ziel von Hand eingegeben haben.
Zurück nach oben