# EINSTELLUNGEN EINGANGS-ROUTING (HDD SPEICHERN)

Einstellungen zum Speichern von empfangenen Faxen auf der Festplatte konfigurieren

Option | Beschreibung
--- | ---
Eingegangene Faxe automatisch auf Festplatte speichern | Legt fest, ob die empfangenen Faxe auf der Festplatte gespeichert werden.
Einstellung, welche Faxe gespeichert werden | Wählt aus, welche empfangenen Faxe gespeichert werden. Wählen Sie zwischen Leitung 1 bis 3 und Internetfax aus.
Festlegen des Ordners | Legt den Ordner fest, in welchem die empfangenen Faxe gespeichert werden. Der eingegebene Ordnername darf maximal 32 vollbreite/halbbreite Zeichen enthalten.
Speichern in Ordner nach Datum aktivieren/deaktivieren | Konfigurieren Sie die Einstellungen, um die Datumsordner zu erstellen und die empfangenen Faxe nach Datum in den Ordnern abzulegen.
Druckeinstellungen für empfangene Faxe | Konfigurieren Sie die Druckeinstellungen für empfangene Faxe. Speichern und drucken: Die empfangenen Faxe werden auf der Festplatte gespeichert und gedruckt. Nur drucken, wenn ein Fehler beim Speichern auftritt: Die empfangenen Faxe werden gedruckt, sofern die Speicherung fehlgeschlagen ist. Wenn Speicherung fehlgeschlagen ist, in Fehlerpostfach speichern: Wenn die Speicherung fehlgeschlagen ist, wird das Fax im Fehlerpostfach gespeichert.
Dateiformat | Wählen Sie das Dateiformat für das Eingangs-Routing.
Voreingestellte Zeichen | Legt die Zeichen fest, die beim Speichern einer Datei zum Dateinamen hinzugefügt werden. Wenn unter "Dateinamensgebung Nr. 1 bis Nr. 7" die Optionen "Zeichen 1" und "Zeichen 2" festgelegt sind, werden die festgelegten Zeichen zum Dateinamen hinzugefügt. Sie können bis zu 64 vollbreite/halbbreite Zeichen eingeben.
Dateinamensgebung Nr. 1 bis Nr. 7 | Legt die Informationen fest, die beim Speichern einer Datei zum Dateinamen hinzugefügt werden.
Einstellungen Empfangsbenachrichtigung | Legt fest, ob beim Faxeingang eine E-Mail-Benachrichtigung versendet wird.
Adresse für Benachrichtigung | Zeigt die Adresse an, an die die Benachrichtigung versendet wird.
Direkteingabe | Geben Sie die Adresse für Benachrichtigungen ein. Sie können für die Adresse bis zu 1.500 halbbreite Zeichen eingeben.
Globale Adresssuche | Wählen Sie die Adresse aus den globalen Adressen aus.
Zur Liste hinzufügen | Eine direkt eingegebene oder über die globale Adresssuche gefundene Adresse wird als Adresse für Benachrichtigungen gespeichert.

Zurück nach oben