# ANPASSEN DER LINIENSTÄRK(LINIENSTÄRKE)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird die Stärke der gesamten Linie erhöht, wenn die Drucklinien in CAD oder anderen Spezialanwendungen nicht klar genug sind.
Wenn die Daten Linien mit verschiedenen Breiten enthalten, können alle Linien gegebenenfalls in der Mindestbreite gedruckt werden.

- Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.
- Diese Funktion ist bei Verwendung des PCL6-Druckertreibers verfügbar.

## Bedienung

Windows
Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert].
Wählen Sie im Auswahlmenü [Einstellungen für Linienbreite] einen Wert aus.

- Die Einheiten für die Anpassung der Linienbreite können auf „Feste Breite“ oder „Verhältnis“ eingestellt werden.
  Klicken Sie auf die Schaltfläche [Kompatibilität], und wählen Sie die Einheiten im Menü "Zeilenbreiteneinheit" aus.
- Wenn Sie alle in den Daten enthaltenen Linien mit der Mindestlinienbreite drucken möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Kompatibilität] und aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Min. Linienbreite beim Drucken].

Zurück nach oben