# VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS ALS FAX

Anschließen an Telefonleitung.
Stecken Sie ein Ende des Telefonkabels wie abgebildet am Telefonanschlussstecker (LINE) ein, und stecken Sie das andere Ende in die Telefon-Wandsteckdose.
* Achten Sie darauf, dass Sie das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.
In manchen Länder ist für den Anschluss an der Telefon-Wandsteckdose ein Adapter erforderlich (siehe Abbildung).
Achten Sie darauf, dass sich der Hauptschalter in der Position "|" befindet.
Wenn die Hauptstromanzeige leuchtet, befindet sich der Hauptschalter in der Position „|“. Falls die Hauptstromanzeige nicht leuchtet, bringen Sie den Hauptschalter in die Position "|" und berühren Sie im Bedienfeld die Taste [EIN/AUS].
* Wenn die Faxfunktion verwendet und insbesondere ein Faxempfang oder eine Faxübertragung während der Nacht durchgeführt wird, so muss der Hauptschalter ständig in der Position „|“ bleiben.
Wenn die Faxfunktion verwendet und insbesondere ein Faxempfang oder eine Faxübertragung während der Nacht durchgeführt wird, darf das Gerät nicht ausgeschaltet werden.
Einstellen des Telefonleitungstyps.
Der eingestellte Wählmodus des Geräts muss mit dem verwendeten Telefonleitungstyp kompatibel sein.
* Bei falscher Einstellung kann dies zu einem fehlerhaften Wählvorgang führen oder die Anrufe werden an den falschen Empfänger getätigt.
So können Sie den Telefonleitungstyp automatisch einstellen:
Wählen Sie im "Einstellungsmodus" [Systemeinstellungen]→[Bildsende-Einstellungen]→[Faxeinstellungen]→[Standardeinstellungen]→[Wählmodus einstellen], und berühren Sie dann die Taste [Autom. Auswahl].
Sofern erforderlich, können Sie den Telefonleitungstyp manuell einstellen.
Diese Einstellung kann nur in Kanada aktiviert werden.
Datum und Uhrzeit prüfen.
Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit richtig im Gerät eingestellt sind.
Stellen Sie im Einstellungsmodus des Geräts das Datum und die Uhrzeit ein.
So stellen Sie Datum und Uhrzeit am Gerät ein:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Uhrzeit einstellen].
Falls die Einstellung [Deaktivierung der Uhreinstellung] aktiviert wurde, können Datum und Uhrzeit nicht geändert werden.
Rufen Sie in diesem Fall im "Einstellungsmodus" die [Systemeinstellungen] auf und wählen Sie [Betriebseinstellungen], um die Einstellung [Deaktivierung der Uhreinstellung] zu deaktivieren.
Fax-Absendernummer speichern.
Speichern Sie einen Absendernamen unter [Absendername] und eine Faxnummer unter [Fax-Nr.]. Achten Sie darauf, diese Informationen zu konfigurieren, da diese für eine Kommunikation erforderlich sind.
So speichern Sie Name und Adresse des Absenders:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Betriebseinstellungen] → [Eigene Nummer und Name eingeben] → [Absenderdatenregistrierung].

### Zieladressen für jeden Scanmodus im Adressbuch speichern

Vor Nutzung des Faxmodus ist es empfehlenswert, die Adressen im Adressbuch zu speichern.
Nachfolgend finden Sie Erläuterungen über die Verwendung von Adressbüchern und die Speicherung von Adressen.

- ADRESSBUCH
- SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTEINGABE
- SPEICHERN VON ADRESSEN ÜBER DIE GLOBALE ADRESSSUCHE
- SPEICHERN VON ADRESSEN AUS FAX- ODER BILDSENDEPROTOKOLLEN
- GRUPPEN SPEICHERN

Zurück nach oben