# BESCHRÄNKEN DES ABRUFZUGRIFFS(ABRUFSICHERHEIT EINSTELLEN)

Im Folgenden wird die Einstellung „Abrufsicherheit einstellen“ erläutert, mit der sich die Gegenstellen einschränken lassen, die den Abrufspeicher verwenden dürfen.
Wenn ein Gerät einen Faxabruf anfordert, können Sie festlegen, dass das Gerät nur dann Zugriff auf den Abrufspeicher erhält, wenn seine programmierte Absenderfaxnummer einer auf Ihrem Gerät als Abrufzugangscode gespeicherten Faxnummer entspricht. Dies wird als „Abrufsicherheit“ bezeichnet.
Um diese Funktion zu verwenden, speichern Sie zunächst die Abrufzugangscodes (die Absenderfaxnummern der anderen Geräte) in den Systemeinstellungen und aktivieren Sie dann die Abrufsicherheit.
Die Abrufsicherheit kann für bis zu 10 Gegenstellen aktiviert werden.

###### So können Sie die Abrufsicherheit einstellen:

Wählen Sie im "Einstellungsmodus (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Bildtransfer-Einstellungen] → [Faxeinstellungen] → [Abruf] → [Sicherheit Faxabruf].
Zurück nach oben