# INTERNETFAX-EINSTELLUNGEN

Sie können die Internetfax-Funktionen einstellen.
Empfangseinstellungen
Internetfaxempfang
Aktiviert die Empfangsfunktionen für Internetfaxe.
POP3-Server
Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des POP3-Servers ein.
Portnummer
Geben Sie die Portnummer für den POP3-Server ein. Die Standardeinstellung ist Port 110.
POP-Authentifizierung
Das Authentifizierungsprotokoll (einschließlich APOP) wird zur Authentifizierung beim POP3-Server verwendet.
Benutzername
Geben Sie den Benutzernamen ein. Das spezielle Benutzerkonto ist für den Internetfax-Empfang erforderlich.
Passwort
Geben Sie das Passwort ein.
Zum Ändern des Passworts wählen Sie [Passwort ändern] und geben das neue Passwort in das Textfeld ein.
POP3-Kommunikations-Zeitüberschreitung
Legen Sie ein Zeitüberschreitungsintervall für die Kommunikation mit dem POP3-Server fest.
Empfangsprüfungsintervall-Einstellung
Geben Sie einen Bestätigungszyklus für den POP3-Server ein.
SSL aktivieren
Ermöglicht die „POP über SSL“-Kommunikation oder die „POP über TLS“-Kommunikation mit dem Befehl STLS. Dazu muss der Server entweder die Kommunikation mittels „POP über SSL“ oder den Befehl STLS unterstützen.
Um die „POP über SSL“-Kommunikation zu ermöglichen, stellen Sie die „Portnummer“ auf die Kommunikations-Portnummer für „POP über SSL“ ein.
Um die Kommunikation mittels „POP über TLS“ zu ermöglichen, geben Sie als „Portnummer“ die gleiche Portnummer an wie bei normaler POP3-Kommunikation.
Verbindungstest
Berühren Sie die Taste [Ausführen], um die Verbindung zum POP3-Server zu testen.
Standardeinstellungen
Eigener I-Fax-Name und Nummer einstellen
Legen Sie diese Optionen fest, um den Sendernamen und die Quelladresse zu speichern, die für die Internetfax-Kommunikation verwendet werden sollen. Der gespeicherte Absendername und die Quelladresse werden im oberen Bereich des empfangenen Faxes gedruckt.
Absendername
Geben Sie den Standard-Absendernamen ein.
Eigene I-Fax-Adresse
Geben Sie die Standard-Quelladresse ein.
Direkt-SMTP-Einstellungen
Port-Nummer (Empfangen)
Geben Sie die Portnummer für den Empfang mittels Direkt-SMTP-Kommunikation ein. Die Standardeinstellung ist Port 25.
Zeitüberschreitung
Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein.
Port-Nummer (Senden)
Geben Sie die Portnummer für das Senden mittels Direkt-SMTP-Kommunikation ein. Die Standardeinstellung ist Port 25.
Zeitüberschreitung
Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein.
Zurück nach oben