# ANRUFEN EINES FAXGERÄTS UND STARTEN DES FAXEMPFANGS (ABRUF)

## Übersicht

Das Herstellen einer Verbindung mit einem anderen Gerät und der Empfang eines Dokuments von diesem Gerät wird "Abruf" genannt.
Den Empfang eines Dokuments von einem anderen Gerät nennt man "Abrufempfang".
Sie können mehrere Zielnummern eingeben. Wenn Sie mehrere Zielnummern eingeben, werden die Dokumente beim Abrufempfang in der Reihenfolge empfangen, wie die Zielnummern eingegeben wurden.
Den Abrufempfang eines Dokuments von mehreren Geräten nennt man "Serienabruf".
Bei Verwendung von Faxinformationsdiensten können Informationen manuell abgerufen und empfangen werden, indem Sie auf die Ankündigung eines anderen Geräts reagieren.

- Stellen Sie sicher, dass kein Original im Gerät eingelegt ist, wenn Sie die Abruffunktion verwenden.
- Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn das andere Gerät Super G3- oder G3-kompatibel ist und über eine Abruffunktion verfügt.
- Die Kosten für den Abrufempfang (Telefongebühren) trägt das Empfängergerät.
- Bei Bedarf kann diese Funktion in Kombination mit der Timerübertragung verwendet werden, um den Abrufempfang zu einer beliebigen Zeit durchzuführen, z. B. nachts oder in Ihrer Abwesenheit. (Es kann jeweils nur ein Abrufempfang eingerichtet werden.)

## Bedienung

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Abruf].
Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].
So brechen Sie die Einstellung „Abruf“ ab:
Berühren Sie die Taste [Abruf], um das Häkchen zu entfernen.
Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
- AUSWÄHLEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM ADRESSBUCH
- GEWÄHLTE ZIELADRESSEN
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- ABRUFEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN
- SENDEN MIT WAHLFOLGEN

- Sie können mehrere Faxnummern eingeben (maximal 500).

- Der Abruf erfolgt in der Reihenfolge der Eingabe der Faxnummern.
  Das Abrufen mehrerer Geräte wird als „Multiabruf“ bezeichnet.

- Um mehrere Faxnummern einzugeben, berühren Sie die Taste , nachdem Sie eine Faxnummer eingegeben haben, und geben dann die nächste Faxnummer ein.

- Bei diesem Verfahren können keine Tipptasten mit Unteradressen und Passwörtern verwendet werden.
- Sie können keine Kurzwahltasten verwenden, in denen andere Adressen als Faxnummern gespeichert sind.

Berühren Sie die [Start]-Taste, um den Faxempfang zu beginnen.
Ihr Gerät ruft das andere Gerät an und leitet den Faxempfang ein.
Zurück nach oben