# SCHNELLEINSTELLUNGEN

Wählt die minimal erforderlichen Einstellungen zum Anschluss des Geräts an das Netzwerk.
Verbindungstyp-Umschaltung
Verwenden Sie diese Einstellung zum Umschalten zwischen [Nur verkabelt], [Verdrahtet und drahtlos (Access-Point-Modus)] oder [Kabellos (Infrastruktur-Modus)].
IPv4-Einstellungen
Verwenden Sie diese Einstellung zum Konfigurieren der IP-Adresse des Geräts, wenn es in einem TCP/IP-Netzwerk (IPv4) verwendet wird.
DHCP/BOOTP
Verwenden Sie diese Einstellung, damit die IP-Adresse automatisch per DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) bzw. BOOTP (Bootstrap Protocol) zugewiesen wird. Ist diese Einstellung aktiviert, müssen Sie die IP-Adresse nicht manuell eingeben.
Bei Verwendung von DHCP/BOOTP kann sich die dem Gerät zugeteilte IP-Adresse automatisch ändern. Wenn sich die IP-Adresse geändert hat, ist Drucken nicht mehr möglich.
Wird das Gerät in einem TCP/IP-Netzwerk verwendet, müssen Sie die Option "TCP/IP aktivieren" aktivieren.
RARP
Aktivieren Sie diese Option, um das RARP-Protokoll zu verwenden
IPv4-Adresse
Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.
Subnetzmaske
Geben Sie die IP-Subnetzmaske ein.
Standard-Gateway
Geben Sie die Standard-Gatewayadresse ein.
IPv6-Einstellungen
Verwenden Sie diese Einstellung zum Konfigurieren der IP-Adresse des Geräts, wenn es in einem TCP/IP-Netzwerk (IPv6) verwendet wird.
IPv6
Aktivieren Sie diese Einstellung.
DHCPv6
Verwenden Sie diese Einstellung, damit die IP-Adresse automatisch per DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6 zugewiesen wird. Ist diese Einstellung aktiviert, müssen Sie die IP-Adresse nicht manuell eingeben.
Manuelle Adresse/Präfixlänge
Geben Sie die IP-Adresse und die Präfixlänge (0 bis 128) für das Gerät ein.
Standard-Gateway
Standard-Gateway

- Bei Verwendung von DHCPv6 kann sich die dem Gerät zugeteilte IP-Adresse automatisch ändern. Wenn sich die IP-Adresse geändert hat, ist Drucken nicht mehr möglich.

- Wird das Gerät in einem TCP/IP-Netzwerk verwendet, müssen Sie die Option „TCP/IP aktivieren“ aktivieren.
- In einer IPv6-Umgebung kann das Gerät das LPD oder das IPP-Protokoll verwenden.

Netzwerknamenseinstellungen
Gerätename
Geben Sie einen Gerätenamen ein.
Domänenname
Geben Sie den Domänennamen ein.
DNS-Einstellungen
Primärer Server
Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein.
Sekundärer Server
Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein.
Domänenname
Geben Sie den Namen der Domäne für den ausgewählten DNS-Server ein.
SMTP-Einstellungen
Primärer Server
Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des primären SMTP-Servers ein.
Quelladresse
Falls die Datenübertragung fehlschlägt, wird die nicht zugestellte E-Mail eventuell vom Server zurückgeschickt. Geben Sie eine E-Mail-Adresse (nur eine einzelne Adresse) an, um derartige nicht zugestellte Mails zu empfangen. Üblicherweise sollten Sie die E-Mail-Adresse des Systemadministrators angeben.
SSL aktivieren
Wenn ausgewählt wurde, kann die verschlüsselte Kommunikation mittels SMTP-over-TLS mit dem STARTTLS-Befehl gestartet werden.
Dazu ist erforderlich, dass der Server den Befehl STARTTLS unterstützt.
Um die SSL-Kommunikation zu ermöglichen, geben Sie als „Portnummer“ die gleiche Portnummer an wie bei normalem SMTP.
SMTP-Authentifizierung
Wenn aktiviert ist, wird die SMTP-Server-Authentifizierung durchgeführt.
Benutzername
Geben Sie den Benutzernamen ein.
Passwort
Geben Sie das Passwort ein.
Passwort ändern
Zum Ändern des Passworts wählen Sie .
Verbindungstest
Berühren Sie die Taste [Ausführen], um die Verbindung zum SMTP-Server zu testen.
LDAP-Setup
Name
Geben Sie den Adressbuchnamen ein.
Standardadresse einstellen
Geben Sie die Suchvoreinstellungen zur Suche nach einem bestimmten Bereich im Informationsbaum des LDAP-Verzeichnisses ein.
Bespiel: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone
Einträge müssen durch Semikolon oder Komma voneinander getrennt werden.
LDAP-Server
Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des LDAP-Servers ein.
Benutzername
Geben Sie den Kontennamen für die LDAP-Einstellung ein.
Passwort
Geben Sie das Passwort ein.
Passwort ändern
Zum Ändern des Passworts wählen Sie .
Authentifizierung
Wählen Sie den Authentifizierungsserver aus der Dropdown-Liste aus.
KDC-Server
Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Kerberos-Authentifizierungs-Servers ein.
Realm
Geben Sie den Kerberos Realm ein
SSL aktivieren
Bei der Einstellung ist die verschlüsselte SSL-Kommunikation aktiviert.
Verbindungstest
Berühren Sie die Taste [Ausführen], um die Verbindung zum LDAP-Server zu testen.
Einstellungen für öffentliche Ordner/NAS
Setzen Sie jede Option auf [Unzulässig], falls das Speichergerät nicht verwendet wird.
Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „STROM EINSCHALTEN“.
Zurück nach oben