# AUSTAUSCH DES TONERSAMMELBEHÄLTERS

## Übersicht

Im Tonersammelbehälter wird der überschüssige Toner gesammelt, der beim Drucken anfällt. Wenn sich der Tonersammelbehälter füllt, wird "Tonersammelbehälter austauschen" angezeigt.

- Werfen Sie den Tonersammelbehälter nicht ins Feuer. Andernfalls kann es zu Verbrennungen durch herumfliegenden Toner kommen.
- Bewahren Sie den Tonersammelbehälter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Bedienung

Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
Lösen Sie den verbrauchten Tonersammelbehälter.
Drücken Sie die Taste zum Lösen des Tonersammelbehälters.
Der Tonersammelbehälter wird wie unten abgebildet nach vorne kippen. Warten Sie, bis der Behälter stoppt.
Bewahren Sie den nicht verwendeten Ersatzreiniger auf.
Lagern Sie ihn links neben dem neuen Tonersammelbehälter.
Entfernen Sie den Tonersammelbehälter.
Halten Sie den Tonersammelbehälter mit beiden Händen, und heben Sie ihn langsam an.
Stellen Sie den Tonersammelbehälter auf eine flache Oberfläche.
Legen Sie vor dem Abstellen des Tonersammelbehälters ein Stück Papier (z. B. eine Zeitung) auf die Oberfläche.

- Die Öffnungen sollten nicht nach unten gerichtet werden, da Toner auslaufen kann.

Entfernen Sie die an den Löchern angebrachten Dichtungen.
Halten Sie die einzelnen Dichtungen an den Enden fest und ziehen Sie diese in Ihre Richtung heraus.
Es sind 4 Dichtungen vorhanden. Entfernen Sie alle Dichtungen.
Stopfen Sie die Löcher zu.
Halten Sie die Enden der einzelnen schwarzen Dichtungen fest und fügen Sie diese in das Loch im Behälter ein, um das Loch zuzustopfen.

- Es sind 4 Dichtungen vorhanden. Stopfen Sie alle Löcher zu.
- Bewahren Sie die entnommenen Tonersammelbehälter in einer Plastiktüte auf (werfen Sie sie nicht weg). Ihr Servicetechniker wird sie mitnehmen.

Installieren Sie einen neuen Tonersammelbehälter.
Setzen Sie den Behälter schräg von oben ein. (In der Gegenrichtung des Entnehmens.)
Drücken Sie den Tonersammelbehälter in das Gerät.
Drücken Sie den Behälter hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.
Zurück nach oben