# VERWENDEN ZWEIER GERÄTE ZUM DRUCKEN GROSSER DRUCKAUFTRÄGE (TANDEMDRUCK)

## Übersicht

Für diese Funktion sind zwei Geräte erforderlich, mit denen ein Tandemdruck durchgeführt werden kann.
Für das parallele Ausführen großer Kopieraufträge werden zwei im selben Netzwerk verbundene Geräte verwendet. Mithilfe dieser Funktion wird bei einer großen Zahl von Ausdrucken die Druckzeit verringert.
Um die Tandemdruckfunktion zu verwenden, muss die IP-Adresse des in [Systemeinstellungen] im "Einstellungsmodus" → [Gerätesteuerung→[Tandemverbindung einstellen] konfigurierten Nebengeräts im Druckertreiber registriert werden.

- In einer Windows-Umgebung erfolgt dies automatisch, wenn Sie auf der Registerkarte [Optionen] des Druckertreibers auf die Schaltfläche [Automatische Konfiguration] klicken.
- In einer Macintosh-Umgebung erfolgt dies automatisch, wenn Sie auf die Schaltfläche [Tandemeinstellungen] klicken.

In Macintosh-Umgebungen ist diese Funktion nur unter Mac OS X verfügbar.

## Bedienung

Windows
Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert].
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Tandemdruck], sodass das Häkchen angezeigt wird.
Die Tandemdruckfunktion kann nur verwendet werden, wenn der Druckertreiber über eine "Kundenspezifische Installation" installiert wurde, bei der [LPR Direktdruck (Adresse Festlegen/Auto-Suche)] ausgewählt und das Kontrollkästchen [Ja] für "Soll die Tandemdruckfunktion verwendet werden?" aktiviert wurde.

Macintosh
Wählen Sie [Tandemdruck] aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Tandemdruck], sodass das Häkchen angezeigt wird.
Um die Tandemdruckfunktion verwenden zu können, müssen Sie das zu verwendende Protokoll auswählen. Dies erfolgt gemäß der Meldung, die beim Hinzufügen des Druckertreibers im "Drucker-Dienstprogramm" angezeigt wird.
Zurück nach oben