# NETZWERKSTATUS

Der Bildschirm Netzwerkstatus zeigt die allgemeinen Statusinformationen und die einzelnen Zustände der Protokolle TCP/IP, NetWare, EtherTalk und NetBIOS an.

Option | Beschreibung
--- | ---
Allgemein | Zeigt allgemeine Netzwerkinformationen an. Link-Status: Zeigt die Datentransferrate der Netzwerkkarte und Kabelinformationen an. Duplex-Modus: Zeigt den Duplex-Modus der Netzwerkkarte an. Hardware-Adresse: Zeigt die MAC-Adresse der Netzwerkkarte an. Status beim Start drucken: Zeigt an, ob der Status beim Einschalten gedruckt wird. Gerätename: Zeigt den Gerätenamen an. Domäne: Zeigt den Domänennamen an. Empfangspegel (Max. 100): Zeigt den Empfangspegel des drahtlosen LAN an.
TCP/IP | Zeigt den aktuellen Status des TCP/IP-Protokolls an. IPv4-Einstellungen: Zeigt die Einstellungen für das IPv4-Protokoll an. DHCP/BOOTP: Gibt an, ob die IP-Adresse vom DHCP/BOOTP-Server bezogen werden soll. RARP: Zeigt den Status des RARP-Protokolls an. IPv4-Adresse: Zeigt die IPv4-Adresse an. Subnetzmaske: Zeigt die aktuelle Subnetzmaske an. Standard-Gateway: Zeigt das aktuelle Standard-Gateway an. IPv6-Einstellungen: Zeigt den Status für IPv6 an. DHCPv6: Zeigt den Status des DHCPv6-Servers an. Manuelle Adresse: Zeigt die manuell angegebene IPv6-Adresse an. Standard-Gateway: Zeigt das aktuelle Standard-Gateway an. Link-Local-Adresse: Zeigt die Link-Local-Adresse an. Zustandslose Adresse 1: Zeigt die zustandslose Adresse an. Zustandslose Adresse 2: Zeigt die zustandslose Adresse an. Zustandsorientierte Adresse: Zeigt die zustandsorientierte Adresse an.
DNS | Zeigt den Status des DNS-Servers an. Primärer Server: Zeigt die aktuelle IP-Adresse des primären DNS-Servers an. Sekundärer Server: Zeigt die aktuelle IP-Adresse des sekundären DNS-Servers an. Domänenname: Zeigt den aktuellen Domänennamen des DNS-Servers an.
WINS | Zeigt den Status des WINS-Servers an. Primärer Server: Zeigt die aktuelle IP-Adresse des primären WINS-Servers an. Sekundärer Server: Zeigt die aktuelle IP-Adresse des sekundären WINS-Servers an. Primärer Server (DHCP): Zeigt die aktuelle IP-Adresse des primären WINS-Servers (DHCP) an. Sekundärer Server (DHCP): Zeigt die aktuelle IP-Adresse des sekundären WINS-Servers (DHCP) an. Scope ID: Zeigt die aktuelle WINS Scope ID an. Scope ID (DHCP): Zeigt die aktuelle WINS Scope ID (DHCP) an.
NetWare-Status | Zeigt den NetWare-Status an. NetWare: Zeigt den Status des NetWare-Protokolls an. Frame-Typ: Zeigt den Frame-Typ an. Netzwerk-Nummer: Zeigt die Netzwerknummer an. Betriebsmodus: Zeigt den Betriebsmodus an. Druckserver-Name: Zeigt den Namen des Druckservers an. NDS-Baum: Zeigt den Namen des NDS-Baums an. NDS-Kontext: Zeigt den Namen des NDS-Kontextes an.
EtherTalk-Status | Zeigt den Status für EtherTalk an. EtherTalk: Zeigt den Status des EtherTalk-Protokolls an. Zonenname: Zeigt den Zonennamen an. Typ-Name: Zeigt den Typ-Namen an. Objekt-Name: Zeigt den Objekt-Namen an.
NetBIOS-Status | Zeigt den NetBIOS-Status an. NetBIOS: Zeigt den Status des NetBIOS-Protokolls an. Master-Browser: Zeigt den Master-Browser an.

Zurück nach oben