# ENVOI DES DONNÉES PENDANT LA COPIE

## Présentation

Cette fonction vous permet d'envoyer un fax tout en effectuant une copie, envoyer un courrier électronique avec une image jointe ou enregistrer des données dans le dossier réseau.

- Vous devez enregistrer le destinataire à l'avance dans le carnet d'adresses.
- - ENREGISTREMENT D'ADRESSES PAR SAISIE DIRECTE
  - ENREGISTREMENT D'ADRESSES PAR RECHERCHE D'ADRESSE GLOBALE
  - ENREGISTREMENT D'ADRESSES DES JOURNAUX DE FAX OU D'ENVOI D'IMAGE
- La transmission du fax et de l'image commence dès que la copie est terminée et les réglages de copie sont utilisés pour la transmission. Toutefois, selon les fonctions, le résultat pourra différer de celui obtenu avec la copie.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Envoyer et imprimer] sur le panneau d'action

2. #### Sélectionnez un destinataire dans le carnet d'adresses

   - SÉLECTION D'UN CONTACT
   Une fois le destinataire sélectionné, appuyez sur la touche [Entrer l'adresse].

   Veillez à enregistrer le destinataire à l'avance dans le carnet d'adresses.
   - ENREGISTREMENT D'ADRESSES PAR SAISIE DIRECTE
   - ENREGISTREMENT D'ADRESSES PAR RECHERCHE D'ADRESSE GLOBALE
   - ENREGISTREMENT D'ADRESSES DES JOURNAUX DE FAX OU D'ENVOI D'IMAGE

3. #### Placez l'original

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

4. #### Configurez chaque réglage de copie en fonction des besoins.

   Les réglages de la copie servent également à la transmission des fax. Il arrive toutefois que certains réglages soient indisponibles, selon la fonction.
   Vous pouvez prévisualiser l'original numérisé en appuyant sur la touche [Aperçu].

5. #### Appuyez sur la touche [Couleur Départ] ou [N&B Départ] pour lancer la copie

   Une fois la copie est terminée, la transmission commence.
   Une fois la copie terminée, vous ne pouvez pas prévisualiser les réglages avant la transmission.

Retour au début du chapitre