# TRANSFÉRER LES DONNÉES REÇUES

## Présentation

Lorsque l'appareil ne peut pas imprimer car le magasin papier ou la cartouche est vide, les fax reçus peuvent être transférées vers un autre télécopieur. Enregistrez un destinataire en sélectionnant [Entrer le numéro de téléphone pour transférer les données] dans le mode réglage.
Cette fonction est particulièrement utile dans un bureau ou un espace de travail comportant au moins deux lignes téléphoniques et lorsqu'un autre télécopieur est branché à une ligne différente de l'appareil.

- Si certaines pages d'un fax en cours de transfert ont été correctement imprimées, seules les pages qui n'ont pas pu être imprimées seront transférées.
- Un fax transféré devient un travail de transmission de fax. Si la transmission n'a pas lieu en raison d'une annulation ou d'une erreur, le fax sera conservé en mémoire jusqu'à ce qu'il puisse être imprimé.
- Tous les fax reçus qui ne peuvent pas être imprimés sont transférés. Cependant, notez que les fax reçus et enregistrés dans une boîte mémoire confidentielle code F ne peuvent pas être transférés.

###### Pour enregistrer le destinataire :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages fax] → [Réglages de réception] → [Entrer le numéro de téléphone pour transférer les données].

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Réglages] dans l'écran d'accueil.

2. #### Sélectionnez [Réglages système] et appuyez sur la touche [Réception/Envoi de données fax]

3. #### Appuyez sur la touche [Soumettre] dans « Transférer les données reçues » de « Réglages fax » pour commencer le transfert des données

   Si un écran de saisie de mot de passe s'affiche, le « Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues » a été activé. Saisissez le mot de passe à l'aide des touches numériques pour commencer le transfert.
   - IMPRESSION D'UN FAX PROTÉGÉ PAR MOT DE PASSE (RÉGLAGE DE MISE EN ATTENTE POUR L'IMPRESSION DES DONNÉES REÇUES)

Retour au début du chapitre