# PANNEAU DE COMMANDE

Ce chapitre décrit les noms et fonctions des différents composants du panneau de commande.
Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
Écran tactile
Les messages et les touches s'affichent sur l'écran tactile.
Vous pouvez utiliser l'appareil en appuyant directement sur les touches affichées.
-UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE
×
Témoin d'alimentation
Ce témoin s'allume lorsque l'interrupteur principal de l'appareil est sur la position « ».
-MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL
×
Touche [MARCHE]
Ce bouton vous permet de mettre l'appareil sous tension et hors tension.
-MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL
×
Touche/témoin [Économie d'énergie]
Cette touche vous permet de mettre l'appareil en mode Minuterie de mise hors tension auto. pour réduire l'énergie consommée.
Le bouton [Économie d'énergie] clignote lorsque l'appareil est en mode Minuterie de mise hors tension auto.
-MINUTERIE DE MISE HORS TENSION AUTO.
×
Bouton/témoin [Écran d'accueil]
Ce bouton vous permet d'afficher l'écran d'accueil.
-ÉCRAN D'ACCUEIL
×
Support de lecteur de carte à puce
Placez ici un lecteur de carte à puce si vous utilisez une carte à puce pour l'authentification des utilisateurs.
×
Connecter USB (type A)
Permet de connecter un périphérique USB tel qu'une clé USB à l'appareil. Pour le câble USB, utilisez un câble blindé. Prend en charge l'USB 2.0 (Haut débit).
L'inclinaison de l'écran tactile peut être réglée selon cinq positions différentes. Ajustez l'angle pour faciliter l'affichage en appuyant sur la partie mobile gauche de l'écran tactile.
Retour au début du chapitre