# RÉGLAGES DE SORTIE

## Présentation

Configurez les réglages de sortie pour les copies à l'aide des options Tri, Groupe, Décalage, Agrafage, Perforation ou Pli. Spécifiez également la destination de sortie des copies.

### Plateau de sortie

Permet de spécifier la destination des copies en sortie.
Sélectionnez l'un des plateaux de sortie [Bac à décalage] ou [Plateau de droite] Si un finisseur (agrafage de 100 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) est installé, vous pouvez sélectionner [Bac à décalage], [Magasin du centre] ou [Plateau de droite].
Si un finisseur ou un finisseur piqûre à cheval n'est pas installé, vous pouvez sélectionner la touche [Plateau Central] ou [Plateau de droite].

- MODIFICATION DE LA DESTINATION DE SORTIE

### Décalage

Cette fonction permet d'imprimer des jeux de copies décalés. Cochez () ou décochez () la case pour respectivement activer ou désactiver la fonction Décalage.
Cette fonction n'est disponible que lorsque le finisseur ou le finisseur piqûre à cheval est installé.
Si vous sélectionnez la fonction Agrafage, la coche Décalage est automatiquement effacée.

### Tri/Groupe・Agrafe

Sélectionnez cette méthode de tri pour copier l'original numérisé.
L'option « Tri » permet de délivrer l'original numérisé sous forme de jeux de pages triées (assemblées). L'option « Groupe » permet de délivrer l'original numérisé sous forme de jeux de pages identiques.
Chaque jeu de copies peut être agrafé, ou les feuilles peuvent être pliées au milieu et agrafées.

- La fonction Agrafage n'est disponible que lorsque le finisseur ou le finisseur piqûre à cheval est installé.
- La fonction Piqûre à cheval n'est disponible que lorsque le finisseur piqûre à cheval est installé.

- CHANGEMENT DE LA MÉTHODE D'ORGANISATION DES SORTIES
- AGRAFAGE DE CHAQUE JEU DE COPIES TRIÉES
- COPIE EN BROCHURE POUR COPIES TRIÉES

### Pli•Perforation

Les copies peuvent être pliées et perforées en sortie.

- La fonction Pli n'est disponible que lorsque le finisseur piqûre à cheval ou le module de pliage est installé.
- La fonction Perforation n'est disponible que lorsque le module de perforation est installé.

- PLIAGE DES TIRAGES
- PERFORATION DES COPIES

Retour au début du chapitre